Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Попереджувальні індикатори та повідомлення > Повідомлення

## Повідомлення

Дотримуйтеся вказівок у разі відображення таких повідомлень.

- Низький заряд батареї. Негайно зарядіть батарею. Залежно від умов використання або типу батареї індикатор може блимати, навіть якщо залишкового заряду вистачить ще на 5–10 хвилин.

Помилка системи. Увімкніть пристрій знову.

- Вимкніть і знову ввімкніть фотоапарат.

Перегрів фотоапарата Дайте йому охолонути

- Підвищилася температура фотоапарата. Може автоматично вимкнутися живлення, або стати недоступною відеозйомка. Залиште фотоапарат у прохолодному місці, доки він не охолоне.

Помилка внутрішньої пам’яті

- Вимкніть і знову ввімкніть фотоапарат.

Вийміть і вставте карту пам’яті.

- Вставлена карта пам’яті не призначена для використання із цим фотоапаратом. [Додатково]

- Контакти карти пам’яті забруднені.

- Карта пам’яті пошкоджена.

Несумісний тип карти пам’яті.

- Вставлена карта пам’яті не призначена для використання із цим фотоапаратом. [Додатково]

Переповнення буфера. Запис на носій не був завершений вчасно.

- Якщо використовується карта пам’яті, на яку часто записувалися або з якої часто видалялися дані чи яку відформатовано іншим фотоапаратом, швидкість записування даних може бути надто низькою. Спершу створіть на комп’ютері резервну копію будь-яких даних на карті, а потім переформатуйте карту перед її використанням. [Додатково]

- Швидкість записування даних на карту пам’яті, що використовується, недостатня для записування відео. Використовуйте карти «Memory Stick PRO-HG Duo», «Memory Stick PRO Duo» (Mark2) або SD (класу 4 або швидші).

Неможливо розпізнати внутрішню пам’ять. Відформатуйте і використовуйте знову.
Неможливо розпізнати цю карту пам’яті. Відформатуйте і використовуйте знову.

- Ще раз відформатуйте носій даних. [Додатково]

Карта пам’яті захищена від запису. Перевірте засувку.

- Використовується карта пам’яті з перемикачем захисту від записування, який установлений у положення LOCK. Установіть перемикач у положення записування.

Карта пам’яті тільки для читання.

- Фотоапарат не може записувати зображення на цю карту пам’яті або видаляти їх із неї.

Немає знімків

- У внутрішній пам’яті немає зображень, які можна відтворити.

- Ця папка на карті пам’яті не містить зображень, які можна відтворити.

Немає фотознімків

- Вибрана папка або дата не містять файл, який можна відобразити в показі слайдів.

Виявлено файл, який не був розпізнаний

- Здійснено спробу видалити папку з файлами, які не можна відтворювати на цьому фотоапараті. Видаліть файл на комп’ютері, після чого видаліть папку.

Помилка папки. Неможливий запис у вибраній папці. Виберіть іншу папку.

- Папка з номером, що містить такі самі перші три цифри, вже існує на карті пам’яті (наприклад: 123MSDCF і 123ABCDE). Виберіть іншу папку [Додатково] або створіть нову [Додатково].

Створення додаткових папок неможливо

- Папка з назвою, що починається цифрами «999», вже існує на карті пам’яті. У такому разі створювати нову папку не можна.

Папка захищена.

- Здійснено спробу видалити папку зі встановленим на комп’ютері захистом «тільки для читання».

Неможливо відобразити файл

- Під час відтворення зображення сталася помилка.
  Відображення на цьому фотоапараті файлів зображень, які пройшли комп’ютерну обробку або були записані за допомогою іншого фотоапарата, не гарантується.

Тека тільки для читання

- Вибрано папку, яку не можна призначити на фотоапараті папкою запису. Виберіть іншу папку. [Додатково]

Файл захищений

- Скасуйте захист. [Додатково]

Перевищено розмір зображення

- Відтворюється зображення з розміром, що не підтримується цим фотоапаратом.

Неможливо знайти обличчя для ретушування

- Можливість ретушування залежить від зображення.

(попередження про тремтіння)

- Через недостатнє освітлення може мати місце тремтіння фотоапарата. Використовуйте спалах або закріпіть фотоапарат на штативі.

1280х720 (Високоякісне) не підтримується цією картою пам’яті.
1280х720 (Стандартне) не підтримується цією картою пам’яті.

- Для записування відео радимо використовувати карту пам’яті ємністю не менше 1 ГБ.

Вимкніть живлення та увімкніть його знову

- Несправність об’єктива.

Максимальну кількість зображень вже вибрано.

- Опція [Декілька зображень] дає змогу вибрати до 100 файлів.

- Позначки (завдання друку) можна додати щонайбільше до 999 файлів.

Помилка під час відтворення музики

- Видаліть музичний файл або замініть його нормальним музичним файлом.

- Виконайте команду [Спорожн. музику], а потім завантажте новий музичний файл.

Помилка формату музики

- Виконайте команду [Спорожн. музику].

Операція не може бути виконана для непідтримуваних файлів.

- Обробку та інші функції редагування не можна виконати на фотоапараті, якщо файл зображення модифіковано на комп’ютері або записано іншим фотоапаратом.

Підготовка файлу бази даних зображень. Будь ласка, почекайте.

- Фотоапарат відновлює інформацію про дату тощо, якщо зображення були видалені на комп’ютері тощо.

- Необхідний файл бази даних зображень створюється після форматування карти пам’яті.

- Кількість зображень перевищує кількість, для якої доступне керування датою у файлі бази даних. Щоб зареєструвати додаткові зображення у файлі бази даних зображень, видаліть зображення в режимі [Перегляд за датою].

- У режимі [Перегляд за датою] не можна виконувати записування у файл бази даних зображень фотоапарата або відтворення. Щоб створити резервну копію всіх зображень на комп’ютері та форматувати карту пам’яті, використовуйте програму «PlayMemories Home».

Помилка файлу бази зображень Неможливо відновити

- Імпортуйте всі зображення на комп’ютер за допомогою програми «PlayMemories Home» і відформатуйте карту пам’яті. [Додатково]
  Щоб знову переглянути зображення на фотоапараті, експортуйте імпортовані зображення на фотоапарат за допомогою програми «PlayMemories Home».

Функція запису недоступна із-за високої внутрішньої температури.

- Підвищилася температура фотоапарата. Записувати зображення не можна, доки не знизиться температура.

Запис зупинений із-за підвищеної температури фотоапарата.

- Записування зупинилося через підвищення температури під час записування відео. Дочекайтеся зниження температури.

- Температура фотоапарата підвищується під час записування відео протягом тривалого часу. У такому разі зупиніть записування відео.

Нагору