Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Попереджувальні індикатори та повідомлення > Режим автоматичної діагностики

## Режим автоматичної діагностики

Якщо на екрані з’являється код, що починається з літери, це означає, що на фотоапараті працює функція автоматичної діагностики.
Дві останні цифри (позначені ) відрізнятимуться залежно від стану фотоапарата.
Якщо проблему не вдається усунути навіть після кількох спроб виконання відповідних дій для її усунення, фотоапарат, можливо, потребує ремонту.
Зверніться до свого дилера Sony або місцевого вповноваженого центру обслуговування Sony.
C:32:

- Несправність компонентів фотоапарата. Вимкніть живлення та увімкніть його знову.

C:13:

- Фотоапарат не зчитує або не записує дані на карту пам’яті. Спробуйте вимкнути та знову ввімкнути фотоапарат або вийняти та знову вставити карту пам’яті кілька разів.

- У внутрішній пам’яті сталася помилка форматування або вставлено невідформатовану карту пам’яті. Відформатуйте внутрішню пам’ять або карту пам’яті. [Додатково]

- Вставлену карту пам’яті не можна використовувати в цьому фотоапараті, або дані на ній пошкоджено. Вставте нову карту пам’яті.

E:61:
E:62:
E:91:

- У роботі фотоапарата стався збій. Виконайте ініціалізацію фотоапарата, а потім знову ввімкніть його. [Додатково]

E:94:

- У роботі фотоапарата під час запису або видалення даних стався збій. Потрібен ремонт. Зверніться до свого дилера Sony або місцевого вповноваженого центру обслуговування Sony. Будьте готові надати всі цифри коду помилки, який починається літерою E.

Нагору