Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розпізнавання сцен

## Розпізнавання сцен

Розширений режим
Фотоапарат автоматично виявляє умови зйомки, а потім виконує зйомку. Коли буде виявлено рух, чутливість ISO збільшиться відповідно до руху, щоб зменшити розмитість об’єкта. Якщо фотоапарат переведено в режим інтелектуального авторегулювання, можна вибрати режим [Розширений], у якому фотоапарат автоматично знімає два зображення.
У режимі розпізнавання сцен положення піктограми на екрані може залежати від певних обставин. Воно залежить від здатності фотоапарата розпізнавати сцену або умови зйомки. Якщо фотоапарат розпізнає сцену, такі піктограми й пояснення, як (Портрет), (Дитина), (Нічний портрет), (Нічна Сцена), (Портрет з підсвіткою), (Підсвітка), (Пейзаж), (Макро), (Прожектор) або (Низька освітленість) відображатимуться в першому рядку. Якщо фотоапарат розпізнає умови зйомки, такі піктограми, як (штатив) або (переміщення) відображатимуться у другому рядку. Фотоапарат може розпізнати сцену й умови зйомки разом або окремо.

1. MENU (Розпізнавання сцен) потрібний режим

| (Авто) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування та здійснить зйомку.
| (Розширений) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування. Якщо фотоапарат розпізнає сцену (Нічна Сцена), (Нічний портрет), (Підсвітка) або (Портрет з підсвіткою), він автоматично змінить налаштування та виконає зйомку іншого зображення. Якщо виконувати послідовну зйомку двох зображень, позначка + на піктограмі стане зеленою. Після зйомки двох кадрів поспіль обидва зображення відобразяться на екрані поряд. Якщо активовано функцію [Уникн. закрит. очей], фотоапарат автоматично виконує зйомку 2 зображень і вибирає зображення, на якому очі об’єкта відкриті. [Додатково]

Примітки

- Функція розпізнавання сцени недоступна, якщо зйомка виконується в режимі цифрового масштабування.

- Доступні такі налаштування спалаху: [Авто] і [Вимк.].

- Ці сцени, залежно від ситуації, можуть не розпізнаватися.

- У режимі відстеження фокуса сцени (Портрет), (Дитина), (Нічний портрет) або (Портрет з підсвіткою) не розпізнаються.

- Якщо вібрації навколишнього середовища передаються фотоапарату за одночасного розпізнавання умов (штатив) і (Нічна Сцена), умови (штатив) можуть бути не розпізнані.

- У деяких ситуаціях наслідком одночасного розпізнавання умов (штатив) і (Нічна Сцена) стає збільшення витримки. Надійно фіксуйте фотоапарат під час зйомки.

### Розширений режим

У режимі [Розширений] фотоапарат виконує послідовну зйомку двох зображень із різними налаштуваннями у разі розпізнавання сцени (Нічна Сцена), (Нічний портрет), (Підсвітка) або (Портрет з підсвіткою), яка виявляє тенденцію до розмитості, або в разі одночасного розпізнавання умов (Нічна Сцена) і (штатив). Потрібне зображення можна вибрати із двох знятих.

| Перше зображення* | Друге зображення
| Зйомка в режимі повільної синхронізації | Зйомка з підвищеною чутливістю та зменшенням тремтіння
| Зйомка в режимі повільної синхронізації та з орієнтуванням на обличчя, на яке спрямовано спалах | Зйомка з підвищеною чутливістю з орієнтуванням на обличчя та зменшенням тремтіння
| Зйомка в режимі повільної синхронізації | Зйомка з більшою витримкою без підвищення чутливості
| Зйомка зі спалахом | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності фону
| Зйомка з орієнтуванням на обличчя, на яке спрямовано спалах | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності обличчя та тла

* Якщо налаштування [Спалах] має значення [Авто].
Що таке функція уникнення закритих очей?
Коли встановлений режим [Розширений], фотоапарат автоматично виконує послідовну* зйомку двох зображень у разі розпізнавання сцени (Портрет) або (Дитина). Фотоапарат автоматично вибере, відтворить і запише зображення, на якому об’єкт не кліпнув очима. Якщо на обох зображеннях очі закриті, з’явиться повідомлення «Виявлено закриті очі».
* Крім випадків, коли спрацьовує спалах/довга витримка.
Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах записування
Нагору