Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налаштування зйомки > Підсвітка AF

## Підсвітка AF

Підсвічування для автофокуса забезпечує заповнююче освітлення з метою полегшення фокусування в темряві.
Підсвічування для автофокуса випромінює червоне світло, яке дає фотоапарату змогу легко здійснювати фокусування, коли кнопка затвора натиснута до половини, доки фокус не буде зафіксовано. У цей момент з’являється індикатор .

1. Установіть на фотоапараті режим зйомки.

1. MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Підсвітка AF] потрібний режим

| Авто | Увімкнення або вимкнення підсвічування для автофокуса.
| Вимк.

Примітки

- Фокусування буде виконано, як тільки світло підсвічування для автофокуса досягне об’єкта, незалежно від того, чи буде світло спрямовано на центр об’єкта, чи ні.

- Підсвічування для автофокуса не можна використовувати за таких умов:

- у режимі відеозйомки;

- у режимі панорамної зйомки;

- якщо в меню вибору сцени вибрано режим (Пейзаж), (Нічна Сцена), (Домашня тварина) або (Феєрверки);

- якщо налаштування [Автоспуск] має значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

- У разі використання підсвічування для автофокуса звичайна рамка шукача діапазону автофокуса вимикається, і з’являється нова рамка, що відображається пунктирною лінією. Автофокус виконується в першу чергу для об’єктів, розташованих біля центра рамки.

- Підсвічування для автофокуса випромінює дуже яскраве світло. Хоча жодної загрози здоров’ю немає, намагайтеся не дивитися із близької відстані безпосередньо на підсвічування для автофокуса.

Нагору