Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Фокус

## Фокус

Фокусування на об’єкті, розташованому біля краю екрана
Метод фокусування можна змінити. Скористайтеся меню, якщо в режимі автофокуса складно налаштувати потрібний фокус.
AF («автофокус») — це функція, яка дає змогу автоматично налаштувати фокус.
На екрані відобразиться рамка шукача вибраного діапазону автофокуса.

1. MENU (Фокус) потрібний режим

| (Мульти AF) | Автоматичне фокусування на об’єкті в усіх діапазонах рамки шукача. Під час натиснення кнопки затвора до половини в режимі фотозйомки навколо зони фокусування відобразиться зелена рамка. Якщо ввімкнено функцію розпізнавання обличчя, режим автофокуса працює із пріоритетом для облич.
| (Центр АF) | Автоматичне фокусування на об’єкті, що перебуває в центрі рамки шукача. Використання разом із функцією фіксації автофокуса дає змогу вибирати потрібну композицію зображення.
| (Точковий AF) | Автоматичне фокусування на надзвичайно малих об’єктах або дуже вузьких ділянках. Використання разом із функцією фіксації автофокуса дає змогу вибирати потрібну композицію зображення. Міцно тримайте фотоапарат, щоб об’єкт не вийшов за межі рамки шукача діапазону автофокуса.

Примітки

- У разі використання функції [Цифр. масштабув.] або [Підсвітка AF] рамка шукача діапазону автофокуса стає неактивною й відображається пунктирною лінією. У такому разі фотоапарат здійснює фокусування на об’єктах у центрі екрана.

- За активованої функції відстеження фокуса фотоапарат у пріоритетному режимі фокусується на об’єкті, який потрібно відстежувати.

### Фокусування на об’єкті, розташованому біля краю екрана

Якщо об’єкт перебуває поза фокусом, виконайте такі дії.

1. Змініть композицію знімка таким чином, щоб розташувати об’єкт у центрі рамки шукача діапазону автофокуса (A), і натисніть кнопку затвора до половини, щоб здійснити фокусування на об’єкті (фіксація автофокуса).

1. Коли індикатор фіксації автоматичної експозиції/автофокуса (B) перестає блимати, але продовжує світитися, поверніться до повністю скомпонованого знімка й натисніть кнопку затвора до кінця.

- Доки кнопку затвора не буде натиснуто до кінця, цю процедуру можна повторювати довільну кількість разів.

Пов’язані розділи
Фокус, що стежить
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах записування
Нагору