Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání funkcí 3D > Pořizování snímků 3D > Plynulé panoráma 3D

## Plynulé panoráma 3D

Při pohybu fotoaparátu se pořídí více snímků, které se pak poskládají do jednoho snímku 3D. Nahraný snímek lze přehrávat na televizoru 3D.

1. Nastavte volič režimů na (Snímání 3D).

1. (Plynulé panoráma 3D) na ovládacím kolečku

1. Srovnejte fotoaparát s okrajem objektu, který chcete fotografovat, a stiskněte tlačítko spouště.

- Černá průsvitná část (A) nemusí být zaznamenána.

1. Pohybujte fotoaparátem ke konci informačního proužku (B) podle indikace na displeji LCD.

Tipy pro snímání v režimu plynulého panorámatu 3D.
Abyste pořídili snímky 3D správně, pohybujte fotoaparátem pomalu. (Polokruh opište za pět sekund.)
Pokud fotoaparátem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu, zobrazí se na displeji LCD hlášení.
Doporučujeme si to před snímáním několikrát vyzkoušet.
Pro snímky 3D se nejlépe hodí objekty v klidu.

- Určete scénu a stiskněte napůl tlačítko spouště, abyste uzamkli zaostření, expozici a vyvážení bílé. Pak stiskněte tlačítko spouště nadoraz a pohybujte fotoaparátem.

Poznámky

- Snímání 3D není vhodné pro následující situace:

- Pokud je tam příliš velký objekt

- Pohybující se objekty

- Když je hlavní objekt příliš blízko fotoaparátu

- Snímky s malým kontrastem, například obloha, písečná pláž nebo trávník

- Snímky 3D se skládají ze souboru JPEG a MPO. Pokud je některý ze souborů v počítači vymazán, fotoaparát pravděpodobně nebude pracovat správně.

- Pokud nemůžete fotoaparátem zabrat celý objekt v daném čase, objeví se na složeném snímku šedá oblast. Pokud se tak stane, pohybujte fotoaparátem rychleji, abyste zaznamenali plný snímek 3D.

- Protože dochází ke spojení několika snímků, spojená oblast nebude nahrána plynule.

- Za špatných světelných podmínek mohou být snímky rozmazány. Doporučuje se pořizovat snímky v jasném venkovním světle.

- V blikajícím světle, například zářivek, se snímek 3D nemusí podařit.

- Pokud je velký rozdíl v jasu, barvě nebo zaostření mezi celým úhlem záběru snímku 3D a úhlem záběru při uzamčení ostření AE/AF, snímek se nepodaří. Pokud se tak stane, změňte místo uzamčení AE/AF a zkuste to znovu.

- Snímání 3D může být zrušeno v následujících situacích:

- Pohybujete fotoaparátem příliš rychle nebo příliš pomalu.

- Fotoaparát se příliš třese.

Příbuzné téma
Prohlížení snímků 3D na televizoru 3D
Zpět nahoru