Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Mittausmuoto

## Mittausmuoto

Tällä valitaan mittausmuoto, jonka avulla asetetaan se, mistä osasta kohdetta valotus määritetään.

1. MENU (Mittausmuoto) haluttu tila

| (Monipiste) | Jakaa kuvan useaan alueeseen ja mittaa kunkin alueen. Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen (monipistemittaus).
| (Keskip.) | Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään kyseisen kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen mittaus).
| (Pistemit.) | Kohdista pistemittauksen hiusristikko (A) kohteeseen, kun haluat mitata kohteen yhden osan (pistemittaus). Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai kun kohteen ja taustan välillä on voimakas kontrasti.

Huomautuksia

- Jos [Mittausmuoto]-tilaksi valitaan muu kuin [Monipiste], kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Takaisin ylös