Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Kuvausasetukset > Digitaalizoomaus

## Digitaalizoomaus

Kokonaiszoomauskerroin, kun käytetään älykästä zoomausta (mukaan lukien optinen zoom 7×)
Valitsee digitaalizoomin käyttötilan. Kamera suurentaa kuvaa optisella zoomilla (enintään 7×). Jos zoomauskerroin ylitetään, kamera käyttää joko älykästä tai tarkkuusdigitaalizoomausta.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. MENU (Asetukset) (Kuvausasetukset) [Digitaalizoomaus] haluttu tila

| Älykäs () | Suurentaa kuvaa digitaalisesti ilman vääristymiä kuvakoon mukaan (älykäs zoom).
| Tarkkuus () | Suurentaa kaikkia kuvakokoja kokonaiszoomauskertoimella 28× mukaan lukien optinen 7×-zoom. Huomaa kuitenkin, että kuvanlaatu heikkenee, kun optisen zoomin kerroin ylitetään (tarkkuusdigitaalizoom).
| Pois | Ei käytä digitaalizoomia.

Huomautuksia

- Digitaalizoom-toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa:

- Älykäs pyyhkäisypanoraama -tilassa

- Paras automaattisäätö -tilassa

- Kun Liike-epäterävyyden poisto -toiminto on aktivoitu

- Kun Vastavalon korjaus HDR -toiminto on aktivoitu.

- 3D-kuvaustilassa

- Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä.

- Kun [Itselaukaisin]-asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].

- Älykäs zoomaus ei ole käytössä, kun kuvakooksi on asetettu [16M] tai [16:9(12M)].

- Älykäs zoomaus ei ole käytettävissä, kun tallennetaan videoita.

- Kasvontunnistustoiminto ei toimi käytettäessä digitaalizoomia.

### Kokonaiszoomauskerroin, kun käytetään älykästä zoomausta (mukaan lukien optinen zoom 7×)

Tuettu zoomaussuhde vaihtelee kuvakoon mukaan.

Koko | Kokonaiszoomauskerroin
10M | Noin 8,8×
5M | Noin 12×
VGA | Noin 50×
16:9(2M) | Noin 16×

Takaisin ylös