Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Taustan epätarkkuus

## Taustan epätarkkuus

Voit ottaa kuvan käyttäen kuvankäsittelyä niin, että tausta ja kohde erottuvat hyvin.

1. Aseta tilapyörä asentoon (Kamera-asetuksen valinta).

1. (Taustan epätarkkuus) säädinpyörällä

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Taustan epäterävyyden intensiteetin säätövihjeitä

- Muuta taustan epätarkkuustehosteen voimakkuutta valitsemalla ennen kuvausta MENU [Epätarkkuustehoste] [Korkea], [Keskisuuri] tai [Matala].

Vihjeitä taustan epätarkennukseen

#### Kohteen ja taustan sijainti

Jos otetaan kuva, jossa kohde ja tausta ovat kaukana toisistaan, kuten kuvassa, tausta voi olla epäterävä. Kuvaa LCD-näytössä ilmoitetulla suositellulla kuvausetäisyydellä.
Kohde on riittävän kaukana taustasta
Kohde ja tausta ovat liian lähellä toisiaan

#### Zoomauskerroin ja kohteen sijainti

Kun kuvataan kukkaa tai pientä kohdetta läheltä, käännä W/T (zoom) -vipu W-puolelle. Kun kuvataan ihmisiä, siirry pienen matkan päähän kohteesta ja käännä W/T (zoom) -vipu T-puolelle.

- Jos haluat lukita tarkennuksen kohteeseen helpommin, käytä kameran seurantatarkennustoimintoa. [Tietoja]

Huomautuksia

- Pidä kuvattaessa kamera paikallaan tärinän vähentämiseksi.

- Tausta ei välttämättä epätarkennu seuraavissa tilanteissa:

- Näkymä on liian tumma tai kirkas.

- Kohde liikkuu.

- Kohde on liian kaukana kamerasta. (Suositeltu kuvausetäisyys on ylitetty.)

- Kohde on liian lähellä taustaa.

- Taustan epätarkkuus -tehoste ei välttämättä ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:

- Kohteet ovat liian pieniä.

- Kohde on samanvärinen kuin tausta.

- Kameraa siirrettiin AE/AF-lukon asettamisen jälkeen.

- Jos tehokas epätarkkuus ei ole mahdollista, kokeile seuraavia vaiheita:

- Käännä zoomausvipua (W/T) T-suuntaan.

- Lähesty kohdetta, kunnes olet suositellulla kuvausetäisyydellä.

- Erota kohde taustasta.

- Kuvaa, kun kohteeseen on tarkennettu.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
Epätarkkuustehoste
Seurantatarkennus
Takaisin ylös