Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > Követőfókusz

## Követőfókusz

A fényképezőgép követi a tárgyat, és amíg félig le nem nyomják az exponálógombot, automatikusan beállítja hozzá a fókuszt, akkor is, ha a tárgy elmozdul.

1. Nyomja meg a gombot a vezérlőtárcsán.

Megjelenik a célkeret.

1. Vigye a célkeretet a befókuszálandó tárgyra, és nyomja meg a gombot.

Megkezdődik a követés.

1. Nyomja le félig az exponálógombot.

A készülék rögzíti a tárgy helyét, a fókuszt és az expozíciót.

1. Nyomja le teljesen az exponálógombot, és készítse el a felvételt.

1. Ha fényképezés előtt le akarja állítani a követőfókusz funkciót, nyomja meg újra a gombot.

Arc követése
Ha aktivált arcfelismerés funkció esetén használja a követőfókusz funkciót, kiválaszthat egy elsőbbséget élvező arcot, és azt az arcot regisztrálhatja a fényképezőgéppel. Ha a regisztrált arc eltűnik az LCD-képernyőről, de később újra megjelenik rajta, akkor a fényképezőgép ismét arra fókuszál.

- Ha egy arcot regisztrál a fényképezőgép memóriájába, majd használja a Mosolyexponálás funkciót, a fényképezőgép csak annak az arcnak a mosolyát keresi.

Megjegyzések

- Az alábbi helyzetekben előfordulhat, hogy a követőfókusz nem rögzíti a fókuszt, elveszíti a tárgyat, vagy másik tárgyat követ:

- A tárgy túl gyorsan mozog.

- A tárgy túl kicsi vagy túl nagy.

- A tárgy és a háttér színe megegyezik.

- Kevés fénynél.

- Ha a fényerősség változó.

- A követőfókusz nem érhető el az alábbi helyzetekben:

- Ha digitális zoomot használ

- Ha a [Fókusz] beállítása [Rugalmas pontsz. AF], [Félmanuális] vagy [Manuális fókusz].

- A készülék automatikusan leállítja a követőfókusz funkciót, ha a tárgy eltűnik a képernyőről, vagy nem sikerül követni. Ha azonban a követőfókusz célja egy konkrét arc, a fényképezőgép akkor is tovább követi azt az arcot, ha az eltűnik a képernyőről.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos funkciók nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók”. [Részletek]

Vissza a tetejére