Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Fókusz

## Fókusz

A Rugalmas pontszerű AF funkció használata
A Félmanuális/Kézi fókuszbeállítás használata
Módosíthatja a fókuszálási módot. Használja ezt a menüt, ha az automatikus fókusz üzemmódban nehéz elérni a megfelelő fókuszt.
Az AF az „Auto Fókusz”, azaz a fókuszt automatikusan beállító funkció rövidítése.
A kiválasztott AF tartománykereső keret megjelenik a képernyőn.

1. MENU (Fókusz) kívánt üzemmód

| (Több AF) | Automatikusan a keresőkeret teljes tartományában lévő tárgyra fókuszál. Ha fényképezés üzemmódban félig lenyomja az exponálógombot, zöld keret jelenik meg a fókuszált terület körül. Ha az Arcfelismerés funkció aktív, az automatikus fókusz az arcokat elsőbbséggel kezeli.
| (Közép AF) | Automatikusan a keresőkeret közepén lévő tárgyra fókuszál. Az AF rögzítéssel együtt használva a kívánt módon alakíthatja a fénykép kompozícióját.
| (Rugalmas pontsz. AF) | Lehetővé teszi az AF tartománykereső-keretet ráállítását az LCD-képernyő kívánt pontjára, és a nagyon kis tárgyakra vagy egy szűk területre való fókuszálást.
| (Félmanuális) | Automatikusan és gyorsan fókuszál a beállított távolság környéki területre. Automatikusan a keresőkeret teljes tartományában lévő tárgyra fókuszál. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha változatlan távolságban lévő tárgyról több felvételt készít.
| (Manuális fókusz) | Lehetővé teszi a kézzel történő tárgyra fókuszálást.

Megjegyzések

- [Digitális zoom] vagy [AF segédfény] használatakor az AF tartománykereső keret inaktívvá válik, és pontozott vonallal jelenik meg. Ebben az esetben a fényképezőgép a képernyő közepén elhelyezkedő tárgyakra fókuszál.

- Ha a fókusz beállított üzemmódja [Több AF]-től eltérő, az Arcfelismerés funkció nem használható.

- A Követőfókusz funkció engedélyezése esetén a fényképezőgép elsősorban a követendő tárgyra fókuszál.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos MENU elemek nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek”. [Részletek]

### A Rugalmas pontszerű AF funkció használata

Abban az esetben hasznos, ha állványról fényképez, és a tárgy nem a keret közepén helyezkedik el.
A: AF tartománykereső-keret (sárga: állítható / fehér: rögzített)

1. A vezérlőtárcsa segítségével állítsa az AF tartománykereső keretet oda, ahova fókuszálni kíván, majd nyomja meg a gombot.

A beállítás kikapcsolásához nyomja meg újra középen a gombot.
Megjegyzés

- A fókuszálási mód megváltoztatása esetén a készülék törli a beállított AF tartománykereső-keretet.

### A Félmanuális/Kézi fókuszbeállítás használata

Ez a funkció akkor hasznos, ha nehéz a fókuszt megfelelően beállítani, például ablakon keresztül történő fényképezéskor.
A: Kézi fókuszbeállítási sáv
Fókusztartomány: 5 cm – ∞

1. A vezérlőtárcsa segítségével állítsa be a kívánt fókusztávolságot a kézi fókuszbeállítás sávon, majd nyomja meg a gombot.
   A gomb ismételt megnyomásával kikapcsolható a beállítás. A vezérlőtárcsa segítségével állítsa be az általános pozíciót.

Megjegyzések

- Ha a fókusztávolság nagyon közelire van állítva, akkor a képen láthatóvá válhat a lencsén lévő por vagy az ujjlenyomatok. Tisztítsa meg a lencsét puha törlőkendővel vagy hasonlóval.

- A fókusztávolság a zoommérték kijelzése szerint korlátozott.

- A fókuszálási mód megváltoztatása esetén a készülék törli a Kézi fókuszbeállításhoz beállított távolságot.

Kapcsolódó témakörök
Követőfókusz
Vissza a tetejére