Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Megtekintés) > MENU elemek (Megtekintés) > TransferJet küldés

## TransferJet küldés

Képek fogadása TransferJet kapcsolattal
Külön megvásárolható TransferJet-kompatibilis eszközök használata
A TransferJet egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli átviteli technológia, amely lehetővé teszi, hogy két egymáshoz nagyon közel lévő készülék kommunikáljon egymással, és adatokat küldjenek egymásnak.
Ha kíváncsi, hogy a fényképezőgépe rendelkezik-e TransferJet funkcióval, keresse a (TransferJet) jelet a fényképezőgép alján.
TransferJet funkciós Memory Stick kártyák (külön megvásárolható) használatával lehetővé válik a TransferJet-kompatibilis eszközök közötti képátvitel.
A TransferJet technológiával kapcsolatos részletekről a TransferJet funkciós Memory Stick kártyához kapott kezelési utasításban olvashat.

1. Helyezzen be egy TransferJet funkciós Memory Stick kártyát a rögzített képekkel a fényképezőgépbe.

1. Nyomja meg a (Lejátszás) gombot, hogy átváltson a lejátszás üzemmódra.

1. MENU (TransferJet küldés) kívánt üzemmód a vezérlőgombon

1. A képek áttöltéséhez tegye nagyon közel a fényképezőgépen és a másik készüléken lévő (TransferJet) jelet.

A kapcsolat létrejöttét hangjelzés igazolja.

(Ezt a képet) | Elküldi az egyképes üzemmódban éppen megjelenített képet.
(Több kép) | Egyszerre több képet is kiválaszthat és elküldhet. A 3. lépés után hajtsa végre a következőket. Válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a gombot. Ismételje addig a fenti lépést, amíg nem marad több elküldendő kép. Válasszon ki egy jellel ellátott képet a jel törléséhez. MENU [OK]

Megjegyzések

- Csak állóképeket lehet áttölteni.

- Egyszerre maximum 10 képet lehet áttölteni. 3D képek esetében az MPO és a JPEG fájl áttöltése is megtörténik. A fogadó eszköztől függően maximum 20 kép továbbítható.

- Állítsa a [TransferJet] opciót [Be] értékre itt: (Beállítások). [Részletek]

- Repülőgépen állítsa a [TransferJet] opciót [Ki] értékre itt: (Beállítások) [Részletek]. Ezen túlmenően be kell tartani a használat helyén érvényes előírásokat.

- A kapcsolat megszakad, ha az átvitelt nem lehet körülbelül 30 másodpercen belül megvalósítani. Ha ez előfordul, válassza az [Igen] lehetőséget, és tegye újra nagyon közel a fényképezőgépen és a másik készüléken lévő (TransferJet) jelet.

- Egyes országokban vagy térségekben a helyi előírások miatt nem forgalmaznak TransferJet fényképezőgépeket és TransferJet funkciós Memory Stick kártyákat.

- Ha nem a megvásárlás országában vagy térségében használja a fényképezőgépet, akkor állítsa a [TransferJet] funkciót [Ki] értékre. Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy térségekben a TransferJet funkciót használókat felelősségre vonják az elektromágneses hullámokkal történő átvitelre vonatkozó helyi korlátozások megsértése miatt.

### Képek fogadása TransferJet kapcsolattal

1. Nyomja meg a (Lejátszás) gombot, hogy átváltson a lejátszás üzemmódra.

1. A képek fogadásához tegye nagyon közel a fényképezőgépen és a küldő készüléken lévő (TransferJet) jelet.

A kapcsolat létrejöttét hangjelzés igazolja.
Tanácsok a sikeres adatküldéshez és adatfogadáshoz
Tegye nagyon közel a fényképezőgépen és a másik készüléken lévő (TransferJet) jelet.

- Az átvitel sebessége és hatótávolsága függ a (TransferJet) jelek által bezárt szögtől.

- Előfordulhat, hogy a sikeres kommunikációhoz változtatni kell a fényképezőgép helyén/szögén.

- Az adatküldés és az adatfogadás könnyebb, ha a (TransferJet) jelek mindkét fényképezőgépen egy irányban állnak, ahogy az ábrán látható.

Megjegyzések

- Csak a fényképezőgéppel lejátszható képeket lehet küldeni vagy fogadni.

- A fényképezőgép csak JPEG és MPO fájlok fogadására képes.

- Ha mentés közben képkezelőfájl-hiba keletkezik, megjelenik a Képkezelő fájl helyreállítása képernyő.

- A [Mappa megtek. (állókép)] lehetőséggel a képkezelő fájlba nem regisztrálható képek is lejátszhatók.

### Külön megvásárolható TransferJet-kompatibilis eszközök használata

Külön megvásárolható TransferJet-kompatibilis eszközök használatával át lehet tölteni képeket egy számítógépre, és további adatküldési szolgáltatások is igénybe vehetők.
A részletekről a TransferJet-kompatibilis eszköz kezelési utasításban olvashat.

- TransferJet-kompatibilis eszközök használatakor ügyeljen a következőkre.

- Használat előtt állítsa a fényképezőgépet lejátszás üzemmódba.

- Ha nem jelenik meg kép, nyomja meg: MENU (Beállítások) (Fő beállítások) [LUN beállítás] [Egy].

- Mialatt csatlakoztatva van, nem lehet adatokat írni a fényképezőgépre vagy törölni a fényképezőgépről.

- Ne szakítsa meg a kapcsolatot a „PMB”-be történő importálás közben.

Kapcsolódó témakörök
TransferJet
TransferJet szabvány
Vissza a tetejére