Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Ripresa delle immagini panoramiche > Panorama in movimento intelligente

## Panorama in movimento intelligente

Consente di creare un’immagine panoramica dalle immagini composite. La fotocamera rileva anche automaticamente i visi delle persone o i soggetti in movimento.

1. Impostare la manopola del modo su (i-Panorama in movimento), quindi premere il tasto ON/OFF (Alimentazione).

1. Selezionare una direzione di ripresa usando /// sulla rotella di controllo.

Eseguire la panoramica con la fotocamera da giù a su
Eseguire la panoramica con la fotocamera da su a giù
Eseguire la panoramica con la fotocamera da sinistra a destra
Eseguire la panoramica con la fotocamera da destra a sinistra

1. Allineare la fotocamera con l’estremità del soggetto da riprendere e premere completamente il pulsante di scatto.

- Prima della ripresa appare una parte nera e traslucida (A). Quella parte non sarà registrata.

1. Fare la panoramica con la fotocamera fino all’estremità della guida (B), seguendo l’indicazione sullo schermo LCD.

Suggerimenti per riprendere un’immagine panoramica
Eseguire la panoramica con la fotocamera in un arco ad una velocità costante nella direzione indicata sullo schermo LCD. I soggetti a riposo sono più adatti per le riprese panoramiche che i soggetti in movimento.
Raggio più corto possibile.
Direzione verticale
Direzione orizzontale

- Prima premere parzialmente il pulsante di scatto in modo da poter bloccare la messa a fuoco, l’esposizione e il bilanciamento del bianco. Quindi premere completamente il pulsante di scatto ed eseguire la panoramica o inclinare la fotocamera.

- Se una sezione con forme o scene molto varie è concentrata lungo un bordo dello schermo, la composizione dell’immagine potrebbe non riuscire. In tal caso, regolare la composizione del fotogramma in modo che la sezione sia al centro dell’immagine, quindi riprendere di nuovo.

Note

- Se non è possibile eseguire la panoramica con la fotocamera sull’intero soggetto entro il tempo stabilito, viene creata un’area grigia nell’immagine composta. Se ciò accade, spostare la fotocamera più velocemente per registrare un’immagine panoramica completa.

- Poiché diverse immagini vengono attaccate insieme, la parte attaccata non sarà registrata in modo uniforme.

- In condizioni di scarsa illuminazione, le immagini panoramiche potrebbero essere sfocate o la ripresa potrebbe non riuscire.

- Con le luci che tremolano, come le luci a fluorescenza, la luminosità o il colore dell’immagine combinata non sarà sempre uguale.

- Quando l’intero angolo della ripresa panoramica e l’angolo AE/AF bloccato sono molto diversi in luminosità, colore e messa a fuoco, la ripresa non riuscirà. Se ciò accade, cambiare l’angolo AE/AF bloccato e riprendere di nuovo.

- Panorama in movimento non è adatto per le seguenti situazioni:

- I soggetti sono troppo vicini alla fotocamera

- Le immagini con poco contrasto, come il cielo, la spiaggia sabbiosa o il prato

- Le immagini con cambiamenti costanti, come le onde o le cascate

- Non è possibile creare le immagini panoramiche nelle seguenti situazioni:

- Si esegue la panoramica con la fotocamera troppo rapidamente o troppo lentamente.

- C’è troppa vibrazione della fotocamera.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune funzioni o le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG” [Dettagli] e le voci “MENU non disponibili in alcuni modi REG.” [Dettagli]

Argomento collegato
Scorrimento delle immagini panoramiche per la visualizzazione
Dimensioni fermo immagine/Dimens. imm. panorama
Torna all’inizio