Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Tło rozogniskow.

## Tło rozogniskow.

Pozwala zrobić zdjęcie z obróbką w taki sposób, aby tło i obiekt były wyraźniejsze.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Wybór sceny).

1. (Tło rozogniskow.) na pokrętle sterowania

1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Wskazówki dotyczące ustawienia intensywności rozogniskowanego tła

- Przed fotografowaniem wybierz MENU [Efekt rozognisk.] [Wysoki], [Średni] lub [Niski], aby zmienić intensywność efektu rozogniskowania tła.

Wskazówki dotyczące rozogniskowania tła

#### Położenie obiektu i tła

Gdy obiekt i tło są daleko od siebie, jak to pokazano na rysunku, tło można rozogniskować. Fotografuj z zalecanej odległości fotografowania, wskazanej na ekranie LCD.
Obiekt jest wystarczająco daleko od tła
Obiekt i tło są zbyt blisko siebie

#### Skala zoomu i położenie obiektu

Jeśli wykonujesz zdjęcia małych obiektów lub np. kwiatów z bliska, przesuń dźwignię zoomu (W/T) w stronę W. Robiąc zdjęcia osób odsuń się trochę od obiektu i przesuń dźwignię zoomu (W/T) w stronę T.

- Aby łatwiej ustawić ostrość na obiekcie, użyj funkcji śledzenia ostrością. [Szczegóły]

Uwagi

- Podczas fotografowania trzymaj aparat nieruchomo, aby zredukować drgania.

- Rozogniskowanie tła może nie nastąpić w poniższych sytuacjach:

- Scena jest zbyt jasna lub zbyt ciemna.

- Obiekt jest w ruchu.

- Obiekt jest za daleko od aparatu. (Zalecana odległość fotografowania została przekroczona.)

- Obiekt jest za blisko tła.

- Efekt rozogniskowania tła może nie działać efektywnie w następujących sytuacjach:

- Obiekty są zbyt małe.

- Obiekt jest tego samego koloru jak tło.

- Po nastawieniu blokady AE/AF aparat został przesunięty.

- Jeżeli nie można efektywnie wykonać rozogniskowania, wypróbuj następujące środki:

- Przekręć dźwignię W/T (zoom) na stronę T.

- Zbliż się do obiektu tak, aby znaleźć się w zalecanej odległości fotografowania.

- Oddziel obiekt od tła.

- Fotografuj po zogniskowaniu na obiekcie.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat
Efekt rozognisk.
Śledzenie ostrością
Powrót do początku