Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > ISO

## ISO

Ustawia czułość na światło, gdy aparat działa w trybie fot. z ręczną reg. naświetlenia lub autoprogram.

1. MENU (ISO) żądany tryb

| (Auto) | Nastawia czułość ISO automatycznie.
| ///// | Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu lub zawierającego obiekty w ruchu za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz wyższą liczbę).

Regulacja czułości ISO (Zalecanego wskaźnika ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od czułości ISO.

#### Duża czułość ISO

Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.

#### Mała czułość ISO

Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być ciemniejsze.
Wskazówki pozwalające uniknąć rozmycia
Nawet jeśli aparat był nieruchomy, obiekt poruszył się podczas naświetlania i zostanie uchwycony rozmazany gdy będzie naciśnięty spust migawki. Wstrząsy aparatu są redukowane automatycznie, jednak funkcja ta nie eliminuje skutecznie rozmycia obiektu.
Rozmycie obiektu pojawia się często przy niewystarczającym oświetleniu lub długim otwarciu migawki.
W takim przypadku należy wykonywać zdjęcia zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- Wybrać wyższą czułość ISO, aby otwarcie migawki było krótsze.

- Wybierz tryb (Duża czułość) w menu Wybór sceny.

Uwaga

- Nie można wybrać [Auto], gdy aparat działa w trybie Fot. z ręczną reg. naświetlenia.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Powrót do początku