Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > Seria/Bracketing

## Seria/Bracketing

Jako tryb fotografowania możesz wybrać Jedno (pojedyncze zdjęcie), Seria lub Bracketing.

1. Naciśnij (Nastawienia serii) na pokrętle sterowania.

1. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu pokrętła sterowania.

| (Jedno) | Aparat wykonuje jedno zdjęcie.
| (Seria) | Gdy przytrzymywany jest przycisk migawki, aparat wykonuje 10 zdjęć jedno po drugim w jednej serii.
| (Bracketing) | Aparat wykonuje serię trzech zdjęć, każde z innymi ustawieniami.

Uwagi

- Opcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Wyłącz].

- Podczas wykonywania zdjęć z samowyzwalaczem zapisywanych jest 10 zdjęć, jeśli zostanie wybrana opcja [Seria] lub 3 zdjęcia, każde z innymi ustawieniami, jeśli wybrano [Bracketing].

- Jeśli wybrana jest opcja [Seria], ustawienia [Ostrość], [Balans bieli] oraz [EV ] są ustalane dla pierwszego zdjęcia i wykorzystywane przy następnych zdjęciach.

- Seria zatrzymuje się, gdy poziom energii akumulatora jest niski lub gdy pamięć wewnętrzna lub karta pamięci jest pełna.

- Przy zapisie w pamięci wewnętrznej zostanie ustawiony rozmiar obrazu [VGA].

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat
Interwał nagrywania serii
Ustawienia bracketingu
Powrót do początku