Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea funcţiilor 3D > Realizarea de fotografii 3D > Foto pan. prin balans 3D

## Foto pan. prin balans 3D

Sunt realizate fotografii multiple în timp ce aparatul foto este în mişcare, fotografii care sunt compilate într-o imagine 3D. Imaginea înregistrată poate fi redată pe un televizor 3D.

1. Fixaţi butonul de selectare a modului la (Fotografiere 3D).

1. (Foto pan. prin balans 3D) de pe butonul de comandă

1. Selectaţi o direcţie de fotografiere cu /// de pe butonul de comandă.

1. Aliniaţi aparatul foto cu conturul subiectului ce va fi fotografiat şi apăsaţi butonul declanşator.

- Este posibil ca o porţiune neagră, transparentă (A) să nu fie înregistrată.

1. Realizaţi o panoramare completă (B), urmând instrucţiunile de pe ecranul LCD.

Indicaţii de realizare a fotografiilor în modul Foto pan. prin balans 3D
Pentru a realiza corect fotografiile 3D, balansaţi lent aparatul foto. (Urmăriţi să realizaţi un semicerc în 5 secunde).
Dacă balansul este realizat prea repede sau prea încet, pe ecranul LCD va fi afişat un mesaj în acest sens.
Vă recomandăm să încercaţi de câteva ori înainte de a fotografia.
Subiecţii care nu se află în mişcare sunt cei mai potriviţi pentru fotografiile 3D.

- Stabiliţi scena şi apăsaţi butonul declanşator pe jumătate, astfel încât să blocaţi focalizarea, expunerea şi balansul de alb. Apoi apăsaţi complet butonul declanşator şi realizaţi panoramarea.

Observaţii

- Fotografierea 3D nu este adecvată în următoarele cazuri:

- Dacă subiectul este mare

- Dacă subiecţii se mişcă

- Dacă subiectul principal este prea aproape de aparatul foto

- Imaginile au contrast slab, cum ar fi cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte

- Imaginile 3D sunt formate dintr-un fişier JPEG şi un fişier MPO. Dacă unul dintre fişiere este şters pe computerul dvs., este posibil ca aparatul foto să nu funcţioneze corect.

- Dacă nu puteţi realiza o panoramare pe întregul subiect pe durata de timp dată, pe imaginea fotomontată apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mişcaţi mai rapid aparatul foto pentru a înregistra o fotografie 3D completă.

- Deoarece câteva fotografii sunt unite, partea lipită nu va fi înregistrată cu acurateţe.

- În condiţii de lumină slabă, imaginile pot fi neclare. Se recomandă să realizaţi fotografiile la lumină exterioară puternică.

- În condiţii de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, este posibil ca fotografia 3D să nu poată fi realizată corect.

- Dacă unghiul complet de vizualizare a fotografiei 3D şi unghiul de vizualizare din momentul blocării AE/AF sunt foarte diferite ca luminozitate, culoare sau focalizare, fotografia nu va fi realizată corect. În acest caz, modificaţi locaţia de blocare AE/AF şi încercaţi din nou.

- Fotografierea 3D poate fi anulată în următoarele cazuri:

- Realizaţi panoramarea prea repede sau prea încet.

- Aparatul foto este foarte instabil.

Subiect corelat
Vizualizarea imaginilor 3D pe un televizor 3D
Sus