Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Устранение неисправностей > Предупреждающие индикаторы и сообщения > Индикация самодиагностики

## Индикация самодиагностики

Если появится код, начинающийся с буквы алфавита, это означает, что работает функция самодиагностики фотоаппарата. Последние две цифры (указанные в виде ) отличаются в зависимости от состояния фотоаппарата.
Если Вам не удается решить проблему даже после нескольких попыток выполнить следующие действия по ее устранению, Ваш фотоаппарат, возможно, нуждается в ремонте.
Обратитесь к Вашему дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.
C:32:

- Имеет место проблема с устройством фотоаппарата. Выключите и снова включите питание.

C:13:

- Фотоаппарат не может выполнять считывание или записывать данные на карту памяти. Попробуйте выключить и снова включить фотоаппарат или выньте и вставьте карту памяти несколько раз.

- При форматировании внутренней памяти произошла ошибка или вставлена неотформатированная карта памяти. Отформатируйте внутреннюю память или карту памяти. [Подробно]

- Вставленную карту памяти невозможно использовать для данного фотоаппарата или же данные повреждены. Вставьте новую карту памяти.

E:61:
E:62:
E:91:

- Произошел сбой в работе фотоаппарата. Выполните инициализацию фотоаппарата, а затем включите питание снова. [Подробно]

E:94:

- Произошел сбой при записи или удалении данных. Требуется ремонт. Обратитесь к Вашему дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony. Будьте готовы предоставить все цифры в коде ошибок, начиная с E.

В начало страницы