Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение установок > Настройки съемки > Цифров увелич

## Цифров увелич

Суммарная кратность увеличения при использовании интеллектуального увеличения (включая оптическое увеличение 7×)
Выбирает режим цифрового увеличения. Фотоаппарат увеличивает изображение при помощи оптического увеличения (до 7×). Если масштаб увеличения достиг предела, фотоаппарат использует интеллектуальное или прецизионное цифровое увеличение.

1. Установите фотоаппарат в режим съемки.

1. MENU (Настройки) (Настройки съемки) [Цифров увелич] нужный режим

| Интел. увел () | Цифровое увеличение изображения внутри диапазона, при котором о не искажается, в соответствии с размером изображения (Интеллектуальное увеличение).
| Точность () | Суммарное увеличение размеров всех фотоснимков приблизительно составляет 28×, включая оптическое увеличение 7×. Однако имейте в виду, что за пределом масштаба оптического увеличения (Прецизионное цифровое увеличение) качество изображения ухудшается.
| Выкл | Цифровое увеличение не используется.

Примечания

- Функция цифрового увеличения не работает в следующих случаях:

- В режиме интеллектуального панорамного обзора

- В супер авторежиме

- Если активирована функция сглаживания размытости движения.

- Если активирована функция HDR-коррекции контрового света.

- В режиме 3D-съемки

- Если активирована функция Smile Shutter.

- Если параметр [Автоспуск] установлен в положение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек].

- Интеллектуальное увеличение недоступно, если размер изображения установлен в положение [16M] или [16:9(12M)].

- При выполнении видеозаписи интеллектуальное увеличение недоступно.

- Функция распознавания лиц не работает при использовании цифрового увеличения.

### Суммарная кратность увеличения при использовании интеллектуального увеличения (включая оптическое увеличение 7×)

Поддерживаемый диапазон увеличения зависит от размера изображения.

Размер | Суммарная кратность увеличения
10M | Приблиз. 8,8×
5M | Приблиз. 12×
VGA | Приблиз. 50×
16:9(2M) | Приблиз. 16×

В начало страницы