Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie 3D funkcií > Prezeranie 3D záberov > Prezeranie 3D záberov prostredníctvom 3D TV prijímača

## Prezeranie 3D záberov prostredníctvom 3D TV prijímača

3D zábery nasnímané týmto fotoaparátom si môžete prezrieť v 3D formáte po jeho pripojení k 3D TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).
Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.

1. Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.

1. Fotoaparát pripojte k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

A: Konektor HDMI
B: Kábel HDMI

1. Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.

1. Stlačením tlačidla (Prehliadanie) zapnite fotoaparát.

1. MENU (3D Viewing) na otočnom ovládači

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači.

1. Zvoľte zábery a pomocou otočného ovládača nastavte požadovaný režim.

Otočný ovládač | Činnosť
| Zobrazia sa posúvajúce sa zábery nasnímané v režime 3D panoramatického snímania. Stlačením / zvoľte smer posuvu. Pri zobrazení 3D záberu nasnímaného so zobrazovacím pomerom [16:9] nie je prechádzanie cez nasnímaný záber možné.
| Nepretržite sa zobrazujú len 3D zábery.
/ | Predchádzajúci záber
/ | Nasledujúci záber
| Ukončí sa 3D zobrazovanie.

- Mieru priblíženia prostredníctvom zoomu môžete zmeniť pomocou ovládača W/T (zoom).

Poznámky

- Ak si zvolíte režim (3D Viewing), zobrazovať sa budú len 3D zábery.

- Ak zobrazujete záber nasnímaný v režime [3D Sweep Panorama] so smerom snímania nastaveným nahor alebo nadol, daný záber sa na obrazovke TV prijímača zobrazí horizontálne.

- Pípnutie je nastavené pevne na [Shutter].

- Neprepájajte fotoaparát a pripájané zariadenie s použitím výstupných konektorov. Pri pripojení fotoaparátu k TV prijímaču s použitím výstupných konektorov sa neprodukujú žiadny obraz ani zvuk. Takéto pripojenie tiež môže spôsobiť problémy fotoaparátu a/alebo pripojeného zariadenia.

- Táto funkcia nemusí pri niektorých TV prijímačoch pracovať správne. Napríklad, prostredníctvom TV prijímača nemusí byť možné zobrazenie videozáznamu, výstup v 3D režime alebo prehrávanie zvuku.

- Použite kábel HDMI s logom HDMI.

- Keď pripájate fotoaparát k TV prijímaču, použite kábel HDMI, ktorý je možné pripojiť k minikonektoru na strane fotoaparátu a ku konektoru TV prijímača.

- Zaznamenávanie sa môže automaticky zastaviť, aby sa chránil fotoaparát po uplynutí istého času, ak snímate videozáznamy s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

Súvisiaca téma
3D Viewing
Späť na začiatok