Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder 3D-funktionerna > Tagning av 3D-bilder > Multivinkelsvepning

## Multivinkelsvepning

Medan man för kameran tar den en serie bilder som den sedan sammanställer till en enda stereobild.
Kameran tar dels en bild som går att spela upp som en stereobild genom att luta kameran åt höger eller vänster, och dels en bild som går att spela upp på en 3D-TV.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (3D-tagning).

1. (Multivinkelsvepning) på styrratten

1. Rikta kameran mot den ena änden av motivet du vill ta och tryck ner avtryckaren.

- Det kan hända att den svarta, halvgenomskinliga delen (A) inte blir inspelad.

1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (B) enligt anvisningarna på LCD-skärmen.

Tagningsområde i multivinkelsvepningsläget
Rör kameran ungefär 45 grader till vänster och höger om motivet som du vill ställa in skärpan på.
Se även 3D-panoreringstipsen [Mer information]
Observera

- I [Multivinkelsvepning]-läget går det bara att välja bildstorleken [16:9(2M)] för panoramabilder.

- Se även anmärkningarna under ”Observera” i avsnittet om 3D-panorering. [Mer information]

Se även
Uppspelning av bilder som är tagna i multivinkelsvepningsläget i stereo
Tillbaka till överst