Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Leendeavkänning

## Leendeavkänning

När kameran upptäcker ett leende utlöses slutaren automatiskt.

1. MENU (Leendeavkänning) [På]

1. Vänta tills kameran upptäcker ett leende.

När kameran upptäcker ett leende och leendenivån överskrider -punkten på mätaren börjar kameran automatiskt ta bilder.

- Om man trycker ner avtryckaren under leendeavkänning tar kameran en bild och återgår sedan till leendeavkänningsläget.

| (På) | [Leendeavkänning]-funktionen används.
| (Av) | Leendeavkänningsfunktionen används ej.

Tips för att ta bättre bilder på leenden

1. Undvik att täcka för ögonen med håret. Undvik att täcka för ansiktet med hattar, masker, solglasögon eller liknande.

1. Försök att hålla ansiktet så rakt som möjligt framför kameran. Håll ögonen smala.

1. Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att upptäcka när tänderna syns.

- Slutaren utlöses när en person vars ansikte avkänns ler.

- Det går att välja och registrera vilket motiv som ska prioriteras vid ansiktsavkänning med hjälp av punkten [Ansiktsavkänning]. När valt ansikte är registrerat i kamerans minne utförs leendeavkänning bara för det ansiktet. [Mer information]

- Om kameran inte kan upptäcka något leende så välj MENU [Leendekänslighet], och ställ in värdet på [Småleende].

Observera

- Tagningen i leendeavkänningsläget avslutas automatiskt om minneskortet eller internminnet blir fullt.

- Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena.

- Den digitala zoomfunktionen går inte att använda.

- Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Se även
Leendekänslighet
Tillbaka till överst