Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Gafflingsinställningar

## Gafflingsinställningar

När punkten [Burst-inställningar] är inställd på [Gaffling] går det att ställa in tagningssättet. I gafflingsläget tar kameran en serie på 3 bilder med olika inställningar. Sedan kan du välja den bästa bilden efteråt.

1. MENU (Gafflingsinställningar) önskat läge

| (EXP±0,3) | Kameran tar en serie på 3 bilder med exponeringen ändrad i följande ordning: ljus, normal, mörk. Ju större gafflingssteg, desto större skillnad i exponeringsvärdet.
| (EXP±0,7)
| (EXP±1,0)
| (Vitbalans) | Kameran tar en serie på 3 bilder med vitbalansen ändrad i följande ordning: nuvarande färgton, mot blått, mot rött. Om punkten [Vitbalans] är inställd på något annat än [Auto] ändras färgtonen baserat på vald vitbalansinställning.

Observera

- Punkten [Vitbalans] går inte att ställa in när lägesomkopplaren är inställd på (Scenval).

- Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Tillbaka till överst