Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Arkaplan flulaştırma

## Arkaplan flulaştırma

Bir görüntüyü arkaplan ve özne belirginleşecek şekilde görüntü işlemeli olarak çekmenize olanak sağlar.

1. Mod kadranını (Sahne Seçimi) seçeneğine ayarlayın.

1. (Arkaplan flulaştırma) kontrol tekerleğinde

1. Deklanşörle çekim yapın.

Arkaplan flulaştırma yoğunluğunu ayarlama önerileri

- Çekim yapmadan önce, Arkaplan flulaştırma etkisinin yoğunluğunu değiştirmek için MENU [Flulaştırma etkisi] [Yüksek], [Orta] veya [Düşük] seçeneğini seçin.

Arkaplanı flulaştırma için öneriler

#### Öznenin ve arkaplanın konumu

Şekilde gösterildiği gibi özne ve arkaplan arasında çok mesafe olan bir görüntü çektiğiniz zaman, arkaplan flulaştırılabilir. LCD ekranda gösterilen tavsiye edilen çekim mesafesinden çekim yapın.
Özne arkaplandan yeterince ayrılmış
Özne ve arkaplan çok yakın

#### Zum ölçeği ve öznenin konumu

Yakın plandan bir çiçek ve küçük bir obje çekimi yaparken, W/T (zum) düğmesini W tarafına döndürün. İnsan çekiminde, özneden kısa bir mesafe uzağa gidin ve W/T (zum) düğmesini T tarafına döndürün.

- Özneye daha kolay odaklanmak için, fotoğraf makinesinin Odak takibi işlevini kullanın. [Ayrıntılar]

Notlar

- Çekim yaparken, sarsıntıyı azaltmak için fotoğraf makinesini sabit tutun.

- Aşağıdaki durumlarda arkaplan flulaştırılmayabilir:

- Sahne çok parlak veya çok karanlık olduğunda.

- Özne hareket ederken.

- Özne fotoğraf makinesinden çok uzaktayken. (Tavsiye edilen çekim mesafesi aşıldığı zaman.)

- Özne arkaplana çok yakınsa.

- Arkaplan Flulaştırma aşağıdaki durumlarda etkili çalışmayabilir:

- Özneler çok küçükse.

- Özne arkaplanla aynı renkte ise.

- AE/AF kilidi ayarladıktan sonra fotoğraf makinesini hareket ettirdiyseniz.

- Etkili flulaştırma yapamıyorsanız aşağıdaki adımları deneyin:

- Zum (W/T) düğmesini T tarafına döndürün.

- Tavsiye edilen çekim mesafesi içine girinceye kadar özneye yaklaşın.

- Özneyi ve arkaplanı ayırın.

- Özneye odaklandıktan sonra çekim yapın.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

İlgili Konu
Flulaştırma etkisi
Odak takibi
En üste geri dön