Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налаштування зйомки > Цифр. масштабув.

## Цифр. масштабув.

Максимальне збільшення у випадку використання функції розумного наближення (включаючи оптичне наближення у 7 разів)
Здійснюється вибір режиму цифрового наближення. Фотоапарат збільшує зображення за допомогою функції оптичного наближення (до 7 разів). Якщо рівень наближення перевищує допустимі межі шкали наближення, фотоапарат використовує функцію розумного або точного цифрового наближення.

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Цифр. масштабув.] потрібний режим

| Інтелект. () | Виконує цифрове збільшення зображення в межах діапазону, у якому зображення не спотворюється, відповідно до розміру зображення (розумне наближення).
| Точність () | Збільшує усі розміри зображень приблизно у 28 разів (максимум), у тому числі за допомогою функції оптичного наближення – у 7 разів. Однак пам’ятайте, що у разі перевищення шкали оптичного наближення якість зображення погіршується (точне цифрове наближення).
| Вимк. | Цифрове наближення не використовується.

Примітки

- Функція цифрового наближення недоступна за таких умов:

- У режимі інтелектуальної панорамної зйомки.

- у режимі «Найкраще авторегулювання»

- якщо увімкнено функцію зйомки зі зменшенням розмитості;

- якщо увімкнено функцію коригування підсвічування об’єкта ззаду HDR;

- у режимі 3D-зйомки;

- Якщо увімкнено функцію спуску в момент посмішки.

- Якщо для параметра [Автоспуск] встановлено значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

- Функція розумного наближення недоступна, якщо для розміру зображення встановлено значення [16M] або [16:9(12M)].

- Під час запису відео функція інтелектуального масштабування недоступна.

- Функція розпізнавання обличчя недоступна під час використання цифрового наближення.

### Максимальне збільшення у випадку використання функції розумного наближення (включаючи оптичне наближення у 7 разів)

Підтримувана кратність наближення відрізняється залежно від розміру зображення.

Розмір | Максимальне наближення
10M | Прибл. 8,8x
5M | Прибл. 12x
VGA | Прибл. 50x
16:9(2M) | Прибл. 16x

Нагору