Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Rozpoznání scény

## Rozpoznání scény

Pokročilý režim
Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání a pak snímá. Když je detekován pohyb, citlivost ISO se zvýší podle pohybu, aby došlo k redukci rozmazání objektu. Když je fotoaparát nastaven na režim inteligentního automatického nastavení, můžete si zvolit režim [Pokročilý], ve kterém fotoaparát automaticky pořídí dva snímky.
V rozpoznání scény je poloha ikony zobrazené na displeji jiná. Záleží na okolnostech. Záleží na tom, zda fotoaparát scénu nebo situaci rozpozná. Pokud fotoaparát rozpozná scénu, zobrazí se na prvním řádku ikony a průvodci, jako například (Portrét), (Dítě), (Noční portrét), (Noční scéna), (Portrét v protisvětle), (Protisvětlo), (Krajina), (Makro), (Bodový reflektor) nebo (Slabé osvětlení). Pokud fotoaparát rozpozná situaci, na druhém řádku se zobrazí ikony, například (stativ) nebo (pohyb). Fotoaparát může rozpoznat scénu i situaci, nebo jenom scénu či jenom situaci.

1. MENU (Rozpoznání scény) požadovaný režim

| (Auto) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení a pořídí snímek.
| (Pokročilý) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení. Když fotoaparát rozpozná (Noční scéna), (Noční portrét), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), automaticky změní nastavení a pořídí další snímek. Při snímání dvou snímků po sobě značka + na ikoně zezelená. Po pořízení dvou snímků jsou oba ihned po zaznamenání zobrazeny vedle sebe. Když se zobrazí [Redukce zavřen. očí], pořídí se automaticky 2 snímky a snímek s otevřenýma očima je automaticky vybrán. [Detaily]

Poznámky

- Funkce rozpoznání scény nepracuje, když používáte funkce transfokace jiné než optický transfokátor.

- Dostupná nastavení blesku jsou [Auto] a [Vypnout].

- Tyto scény možná nebudou rozpoznány. Záleží na situaci.

- V režimu zaměřeného ostření se nerozpoznává (Portrét), (Dítě), (Noční portrét) ani (Portrét v protisvětle).

- Pokud okolní prostředí způsobuje vibrace, které se přenášejí do fotoaparátu, a současně je rozpoznána situace (stativ) a (Noční scéna), nemusí být rozpoznána situace (stativ).

- Pokud je současně rozpoznána situace (stativ) a (Noční scéna), může být někdy výsledkem pomalá závěrka. Při snímání držte fotoaparát tak, aby se nechvěl.

- Při snímání videa není k dispozici pokročilý režim.

### Pokročilý režim

V režimu [Pokročilý] pořídí fotoaparát dva snímky za sebou s následujícími různými nastaveními, když rozpozná scény (Noční scéna), (Noční portrét), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), které mají tendenci k rozmazání, nebo když jsou současně rozpoznány podmínky (Noční scéna) a (stativ). Z těchto dvou pořízených snímků si můžete vybrat ten lepší.

| První snímek* | Druhý snímek
| Snímá v režimu pomalé synchronizace | Snímá se zvýšenou citlivostí a redukcí otřesů
| Snímá v režimu pomalé synchronizace s obličejem, který osvítil blesk, používaným jako vodítko | Snímá se zvýšenou citlivostí s obličejem jako vodítkem a redukcí otřesů
| Snímá v režimu pomalé synchronizace | Snímá s pomalejší rychlostí závěrky bez zvýšení citlivosti
| Snímá s bleskem | Snímá s upraveným jasem a kontrastem pozadí
| Snímá s obličejem, na který zasvítí blesk, jako vodítkem | Snímá s upraveným jasem a kontrastem obličeje a s upraveným pozadím

* Když je [Blesk] nastaven na [Auto].
Co je to redukce zavřených očí?
Když je fotoaparát nastaven na [Pokročilý] a rozpozná (Portrét) nebo (Dítě), automaticky pořídí dva snímky za sebou*. Fotoaparát automaticky vybere, zobrazí a nahraje snímek, kde nejsou oči zavřené. Pokud jsou na obou snímcích zavřené oči, objeví se hlášení „Zachyceno mrknutí“.
* vyjma toho, když blesk bleskne nebo když je rychlost závěrky pomalá.
Příbuzné téma
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru