Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > ISO

## ISO

Justerer lysfølsomheden, når kameraet er indstillet til Auto programmeret eller [Under vandet] i Valg af motiv. I filmtilstand er [ISO] fastsat til [Auto]. Du kan ikke ændre indstillingerne.

1. MENU (ISO) ønsket tilstand

| (Auto) | Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
| /////// | Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal). Der kan opnås højere ISO-indstillinger end [ISO6400] ved brug af Klar billedteknologi og overlejret serieoptagelse.

Justering af ISO-følsomhed (Anbefalet eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
Bemærk

- Når [ISO] er indstillet til [ISO6400] eller [ISO12800], tager det et stykke tid at optage et billede, da kameraet overlejrer billedet. Blitzen fungerer ikke sammen med disse indstillinger.

Relateret emne
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top