Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Ændring af indstillinger > Optageindstillinger > Klar billedzoom

## Klar billedzoom

Samlet zoomgrad nĺr der er valgt [Klar billedzoom] (herunder 10× optisk zoom)
[Klar billedzoom] giver dig mulighed for at forstørre billedet med tæt på den oprindelige billedkvalitet under optagelse af stillbilleder.
Kameraet zoomer først billeder med den oprindelige billedkvalitet afhængigt af det valgte stillbilledformat.
Når [Klar billedzoom] er indstillet til [Til], skifter kameraet automatisk over til [Klar billedzoom], når zoomområdet uden forringelse af den oprindelige billedkvalitet er overskredet.

1. Indstil kameraet på optagetilstand.

1. MENU (Indstillinger) (Optageindstillinger) [Klar billedzoom] ønsket tilstand

| Fra | Anvender ikke [Klar billedzoom].
| Til | Zoomer billederne med tæt på den oprindelige billedkvalitet afhængigt af billedformatet. Skifter til [Klar billedzoom] inden for det område, hvor er vist.

Bemærkninger

- Ved zoomning af billeder inden for det område, hvor den oprindelige billedkvalitet kan bevares, skal du indstille både [Klar billedzoom] og [Digital zoom] til [Fra]. [Detaljer]

- Funktionen [Klar billedzoom] fungerer ikke i følgende situationer:

- I filmtilstand

- I [iPanorering]

- I [Billedeffekt]

- Kameraet anvender [Defokuseret baggrund]

- Når funktionen Smiludløser er aktiveret.

- Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].

- Når [Interval for kont. optagelse] er indstillet til [Høj] eller [Lav].

- Når (HDR-modlyskorrektion)-tilstand er valgt i Valg af motiv.

- Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke i området for [Klar billedzoom].

### Samlet zoomgrad nĺr der er valgt [Klar billedzoom] (herunder 10× optisk zoom)

De understøttede zoomgrader varierer afhængigt af billedformatet.

Billedformat | Samlet zoomskala
18M | Ca. 20×
10M | Ca. 26×
5M | Ca. 37×
VGA | Ca. 153×
16:9(13M) | Ca. 20×
16:9(2M) | Ca. 51×

Tilbage til top