Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Captador de sonrisas

## Captador de sonrisas

Cuando la cámara detecta una sonrisa, el obturador se libera automáticamente.

1. MENU (Captador de sonrisas) [Activar]

1. Espere hasta que se detecte una sonrisa.

Cuando se detecta una sonrisa y el nivel de sonrisa excede el punto del indicador, la cámara graba imágenes automáticamente.

- Si pulsa el botón del disparador durante el Captador de sonrisas, la cámara tomará la imagen, y después volverá al modo Captador de sonrisas.

| (Activar) | Utiliza la función [Captador de sonrisas].
| (Desactivar) | No utiliza la función [Captador de sonrisas].

Observaciones para capturar sonrisas mejor

1. No se cubra los ojos con flequillos. No oscurezca la cara con un gorro, máscara, gafas de sol, etc.

1. Intente orientar la cara enfrente de la cámara y estar lo más nivelado posible. Mantenga los ojos entornados.

1. Ofrezca una sonrisa clara con la boca abierta. Las sonrisas son más fáciles de detectar cuando se muestran los dientes.

- El obturador se accionará cuando cualquier persona cuya cara esté siendo detectada sonría.

- Puede seleccionar o registrar el motivo prioritario para detección de cara con [Detección de cara]. Cuando la cara seleccionada se registra en la memoria de la cámara, la Detección de sonrisas solamente se realiza para esa cara. [Detalles]

- Si no se detecta una sonrisa, seleccione MENU [Sensibilidad de sonrisa], después ajuste el valor a [Sonrisa leve].

Notas

- La toma utilizando el Captador de sonrisas finalizará automáticamente cuando se llene la tarjeta de memoria o la memoria interna.

- Las sonrisas podrán no ser detectadas correctamente dependiendo de las condiciones.

- La función Captador de sonrisas no responderá cuando se utilice un zoom distinto del zoom óptico.

Tema relacionado
Sensibilidad de sonrisa
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio