Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Kuvausasetukset > Zoomaus selk. kuv.

## Zoomaus selk. kuv.

Kokonaiszoomauskerroin, kun [Zoomaus selk. kuv.] on valittu (mukaan lukien optinen zoom 10×)
[Zoomaus selk. kuv.] sallii kuvan suurentamisen lähes alkuperäisellä laadulla, kun otetaan valokuvia.
Kamera suurentaa kuvia ensin alkuperäisellä kuvanlaadulla valitun kuvakoon mukaan.
Jos [Zoomaus selk. kuv.] -toiminto on [Päällä], kamera vaihtaa automaattisesti [Zoomaus selk. kuv.] -tilaan, kun ylitetään zoomausalue, jossa alkuperäinen kuvanlaatu ei huonone.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. MENU (Asetukset) (Kuvausasetukset) [Zoomaus selk. kuv.] haluttu tila

| Pois | Ei käytä [Zoomaus selk. kuv.] -toimintoa.
| Päällä | Suurentaa kuvia lähes alkuperäisellä kuvanlaadulla kuvakoon mukaan. Vaihtaa [Zoomaus selk. kuv.] -tilaan alueella, jossa näkyy .

Huomautuksia

- Kun haluat zoomata kuvia alueella, jossa alkuperäinen kuvanlaatu voidaan säilyttää, aseta sekä [Zoomaus selk. kuv.]- että [Digitaalizoomaus]-asetuksiksi [Pois]. [Tietoja]

- [Zoomaus selk. kuv.] -toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa:

- Videotilassa

- [i-Pyyhkäisypanoraama] -tilassa

- [Kuvatehoste]-tilassa

- [Taustan epätarkkuus] -tilassa

- Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä.

- Kun [Itselaukaisin]-asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].

- Kun [Jatkuvan kuvauksen väli]-asetuksena on [Suuri] tai [Pieni].

- Kun (Vastavalon korjaus HDR) -tila valitaan valotusohjelmassa.

- Kasvontunnistustoiminto ei toimi [Zoomaus selk. kuv.]-alueella.

### Kokonaiszoomauskerroin, kun [Zoomaus selk. kuv.] on valittu (mukaan lukien optinen zoom 10×)

Tuetut zoomauskertoimet vaihtelevat kuvakoon mukaan.

Kuvakoko | Kokonaiszoomauskerroin
18M | Noin 20×
10M | Noin 26×
5M | Noin 37×
VGA | Noin 153×
16:9(13M) | Noin 20×
16:9(2M) | Noin 51×

Takaisin ylös