Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje opcija MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > ISO

## ISO

Podešava osvjetljenje kad se fotoaparat u Odabiru scene postavi na Programsku automatiku ili [Podvodno]. U načinu videozapisa [ISO] je blokiran na [Autom.]. Ne možete mijenjati postavke.

1. MENU (ISO) željeni način

| (Autom.) | ISO osjetljivost se podešava automatski.
| /////// | Zamućenje slike na tamnim mjestima ili s pomičnim objektima možete smanjiti ako povećate ISO osjetljivost (odaberite veći broj). ISO postavke veće od [ISO6400] postižu se pomoću tehnologije Clear Image i brzog snimanja slika s preklapanjem.

Podešavanje ISO osjetljivosti (Preporučeni indeks ekspozicije)
ISO osjetljivost predstavlja raspon brzine za medij snimanja koji uključuje senzor slike za primanje svjetlosti. Ako je ekspozicija ista, slike se mogu razlikovati ovisno o ISO osjetljivosti.
Visoka ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i pri uvjetima slabe svjetlosti a smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje.
Međutim velika će osjetljivost povećati šum slike.
Niska ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Međutim, kad je ekspozicija nedostatna slika će biti tamnija.
Napomena

- Kad se [ISO] podesi na to [ISO6400] ili [ISO12800], potrebno je malo vremena dok se slika snimi zato što fotoaparat preklapa sliku. S ovim postavkama bljeskalica ne funkcionira.

Povezana tema
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh