Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Korištenje funkcija snimanja > Postavke nepr. snimanja

## Postavke nepr. snimanja

Kao način snimanja možete odabrati pojedinačnu sliku ili brzo snimanje.

1. Pritisnite (Postavke nepr. snimanja) na kotačiću za upravljanje.

1. Kotačićem za upravljanje odaberite željeni način.

| (Pojedinačno snimanje) | Fotoaparat snima jednu sliku.
| (Neprekidno snimanje) | Ako pritisnete i držite okidač fotoaparat snima do 10 kadrova u jednom mahu.

Napomene

- [Bljeskalica] je postavljena na [Isključeno].

- Pri snimanju sa samookidačem snima se niz od najviše 10 slika.

- [Izoštravanje], [Balans bijele boje] i [EV] podešavaju se za prvu sliku, a te se postavke koriste i za ostale slike.

- Kad baterija oslabi ili kad se unutarnja memorija ili memorijska kartica napuni, brzo snimanje će prestati.

- Prilikom snimanja u internu memoriju, veličina slike bit će podešena na [VGA].

Povezana tema
Interval nepr. snimanja
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh