Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Lach-sluiter

## Lach-sluiter

Wanneer de camera een lachende mond herkent, kunt u hiermee de sluiter automatisch ontspannen.

1. MENU (Lach-sluiter) [Aan]

1. Wacht tot een lach wordt herkend.

Als een lach wordt herkend en het lachniveau hoger is dan het niveau op de indicator, neemt de camera de beelden automatisch op.

- Als u in de lach-sluiterfunctie op de ontspanknop drukt, neemt de camera het beeld op en keert daarna terug naar de lach-sluiterfunctie.

| (Aan) | Hiermee kunt u de functie [Lach-sluiter] gebruiken.
| (Uit) | Hiermee kunt u de functie [Lach-sluiter] niet gebruiken.

Hints voor het goed herkennen van een lach

1. Bedek de ogen niet met uw pony. Bedek het gezicht niet met een hoed, masker, zonnebril, enz.

1. Probeer het gezicht naar de camera te richten en kijk recht vooruit. Houd de ogen toegeknepen.

1. Lach duidelijk en met een open mond. De lach is gemakkelijker te herkennen wanneer de tanden zichtbaar zijn.

- De sluiter wordt ontspannen zodra een persoon waarvan het gezicht is herkend begint te lachen.

- U kunt het onderwerp dat voorrang heeft bij de gezichtsherkenning selecteren of registreren met [Gezichtsherkenning]. Als het geselecteerde gezicht in het geheugen van de camera is geregistreerd, wordt de lach-herkenning alleen uitgevoerd voor dat gezicht. [Details]

- Als een lach niet wordt herkend, selecteert u MENU [Lachgevoeligheid] en stelt u de waarde in op [Glimlach].

Opmerkingen

- Het opnemen in de lach-sluiterfunctie eindigt automatisch wanneer de geheugenkaart of het interne geheugen vol raakt.

- Het is mogelijk dat een lach niet goed wordt herkend, afhankelijk van de omstandigheden.

- De lach-sluiterfunctie werkt niet wanneer u een andere zoomfunctie dan de optische zoom gebruikt.

Verwant onderwerp
Lachgevoeligheid
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven