Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Witbalans onderwater

## Witbalans onderwater

U kunt de kleurtinten instellen wanneer de camera is ingesteld op de scènekeuzefunctie [Onderwater] of op de functie [Onderw. iPanor. door beweging] van [Scène panorama opnemen].

1. MENU (Witbalans onderwater) gewenste functie

| (Autom.) | Hiermee stelt u automatisch de kleurtinten in voor onderwater-omstandigheden zodat de kleuren natuurlijk lijken.
| (Onderwater 1) | Hiermee houdt de camera rekening met de situatie dat blauw onderwater sterker is.
| (Onderwater 2) | Hiermee houdt de camera rekening met de situatie dat groen onderwater sterker is.
| (1x drukken) | Hiermee wordt de witbalans ingesteld afhankelijk van de lichtbron. De witte kleur die is opgeslagen in de instelling [1x druk. inst.], wordt de basiswitkleur. Gebruik deze instelling wanneer [Autom.] en andere instellingen geen waarheidsgetrouwe kleuren geven.
| (1x druk. inst.) | Hiermee wordt de basiswitkleur vastgelegd, welke wordt gebruikt in de functie [1x drukken]. [Details]

Opmerkingen

- Afhankelijk van de kleur van het water is het mogelijk dat de witbalans onderwater niet goed werkt ondanks dat u [Onderwater 1] of [Onderwater 2] hebt ingesteld.

- Wanneer de flitser is ingesteld op [Aan], kan de onderwaterwitbalans alleen worden ingesteld op [Autom.], [1x drukken] of [1x druk. inst.].

- De witreferentie die worden geladen tijdens gebruik van [Witbalans] en [Witbalans onderwater] worden afzonderlijk opgeslagen.

Verwant onderwerp
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven