Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Ta panoramabilder > Fotografering med 3D-panoramafunksjonen

## Fotografering med 3D-panoramafunksjonen

Flere bilder tas mens kameraet beveger seg, og disse bildene settes sammen til et 3D-bilde. Bildet kan spilles av på en 3D-TV.

1. Still modusbryteren på (Panoramafotografering).

1. Drei kontrollhjulet for å velge (3D-panorama). [Detaljer]

1. Velg opptaksretning ved hjelp av kontrollhjulet.

1. Plasser kameraet så det passer med enden av motivet som skal fotograferes, og trykk på lukkerknappen.

A: Denne delen kommer ikke med på bildet.

1. Panorer kameraet til enden av veiviseren (B) i samsvar med anvisningen på skjermen.

Tips for fotografering i 3D-panoramamodus
Panorer kameraet i en liten sirkel med kroppen din som akse i samsvar med retningen til pilen som vises på skjermen. (Ta sikte på å fullføre en halvsirkel på 5 sekunder.)
Hvis du panorerer for raskt eller for langsomt, vises en melding på skjermen.
Vi anbefaler at du øver flere ganger før du tar bildet.
Et stillestående motiv er best egnet for 3D-bilder.

- Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus, eksponering og hvitbalanse. Trykk så lukkerknappen helt ned, og panorer kameraet.

Merknader

- På dette kameraet spilles 3D-bilder av som vanlige stillbilder.

- 3D-opptak egner seg ikke i følgende situasjoner:

- Når motivet er stort

- Når motivet flytter seg

- Når hovedmotivet i bildet er for nær kameraet

- Motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen

- 3D-bilder består av en JPEG-fil og en MPO-fil. Hvis en av filene blir slettet på PC-en, kan det hende at kameraet ikke fungerer på riktig måte.

- Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område i det sammensatte bildet. Skulle dette skje, må du flytte kameraet raskere for å ta et fullstendig 3D-bilde.

- Siden flere bilder settes sammen, vil overgangen ikke bli jevn.

- I svakt lys kan bildene bli uskarpe. Det anbefales at du tar bilder i godt lys utendørs.

- Hvis den fullstendige visningsvinkelen til 3D-bildet og visningsvinkelen da AE/AF ble låst er helt forskjellige med hensyn til lysstyrke, farge eller fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Skulle dette skje, bør du låse AE/AF ved en annen visningsvinkel og ta bildet på nytt.

- 3D-fotografering kan bli avbrutt i følgende situasjoner:

- Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte.

- Kameraet holdes ikke rolig nok.

Liknende emne
Vise 3D-bilder på en 3D-TV
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen