Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Hvitbalanse

## Hvitbalanse

Å få frem den grunnleggende hvitfargen i [Ett trykk-innstillinger]- modus
Justerer fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Bruk denne funksjonen hvis fargene i bildet virker unaturlige.

1. MENU (Hvitbalanse) ønsket modus

| (Auto) | Justerer hvitbalansen automatisk, så fargene virker naturlige.
| (Dagslys) | Justerer for utendørsforhold på en fin dag, kveldsscener, nattscener, neonskilt, fyrverkeri osv.
| (Overskyet) | Justerer for overskyet vær eller steder med mye skygge.
| (Fluorescerende hvitbal. 1) (Fluorescerende hvitbal. 2) (Fluorescerende hvitbal. 3) | [Fluorescerende hvitbal. 1]: Justerer for hvitt fluorescerende lys. [Fluorescerende hvitbal. 2]: Justerer for naturlig hvitt fluorescerende lys. [Fluorescerende hvitbal. 3]: Justerer for dagslyshvitt fluorescerende lys.
| (Strålende) | Justerer for steder under strålende lamper, eller under klart lys, som f.eks. i et fotostudio.
| (Blits) | Justerer for blitsforhold.
| (Ett trykk) | Juster hvitbalansen, avhengig av lyskilden. Bruk denne modusen når [Auto] og andre innstillinger ikke gir nøyaktige farger.
| (Ett trykk-innstillinger) | Lagrer hvitfargen som vil bli brukt i [Ett trykk]-modus. [Detaljer]

Virkning av lysforhold
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargetonene justeres automatisk, men du kan justere fargetonene manuelt med hvitbalansefunksjonen.
Dagslys (hvitt som standard)
Overskyet (blåaktig)
Fluorescerende (grønntone)
Strålende (rødaktig)
Merknader

- Når du fotograferer med blits i andre moduser enn [Blits], er [Hvitbalanse] angitt for [Auto].

- Når [På] eller [Sakte synk] er angitt for [Blits], kan du bare velge [Auto], [Blits], [Ett trykk] eller [Ett trykk-innstillinger] for hvitbalanse.

- [Ett trykk-innstillinger] kan ikke velges når blitsen lades.

### Å få frem den grunnleggende hvitfargen i [Ett trykk-innstillinger]- modus

1. Still inn et hvitt objekt, som for eksempel et stykke papir, som fyller skjermen under de samme lysforholdene som motivet du vil ta bilde av.

1. MENU (Hvitbalanse) [Ett trykk-innstillinger] på kontrollhjulet

Skjermen blir øyeblikkelig sort, og når hvitbalansen er justert og lagret i minnet kommer opptaksskjermen frem igjen.
Merknader

- Hvis -indikatoren blinker når bildet tas, er hvitbalansen ikke innstilt, eller den kan ikke innstilles. Bruke automatisk hvitbalanse

- Ikke rist eller slå på kameraet mens [Ett trykk-innstillinger] pågår.

- Når blitsmodus er satt til [På] eller [Sakte synk], justeres hvitbalansen i takt med dette mens blitsen blinker.

Liknende emne
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen