Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > ISO

## ISO

Ustawia czułość na światło, gdy aparat działa w trybie Autoprogram lub wybrana scena to [Podwodne]. W trybie filmu opcja [ISO] jest zawsze ustawiona na [Auto]. Nie można zmienić tych ustawień.

1. MENU (ISO) żądany tryb

| (Auto) | Nastawia czułość ISO automatycznie.
| /////// | Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu lub zawierającego obiekty w ruchu za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz wyższą liczbę). Ustawienia ISO wyższe niż [ISO6400] uzyskuje się, stosując technologię wyraźnego obrazu oraz zdjęcia seriami z nakładaniem.

Regulacja czułości ISO (Zalecanego wskaźnika ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od czułości ISO.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być ciemniejsze.
Uwaga

- Gdy ustawienie [ISO] ma wartość [ISO6400] lub [ISO12800], zapis obrazu zajmuje nieco czasu, ponieważ aparat nakłada na siebie obrazy. Przy tych ustawieniach lampa błyskowa nie działa.

Podobny temat
Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC
Powrót do początku