Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului de realizare a fotografiilor > Autoreglare superioară

## Autoreglare superioară

Aparatul foto combină setarea Recunoaştere scenă şi tehnologia imaginilor de înaltă calitate pentru a realiza automat fotografii cu setări optime.

1. Fixaţi butonul de selectare a modului la (Imagine statică).

1. Rotiţi butonul de comandă şi selectaţi (Autoreglare superioară). [Detalii]

1. Realizaţi fotografia folosind butonul declanşator.

Aparatul realizează fotografii în rafală atunci când este cazul şi suprapune imaginile multiple. Suprapunând imaginile, aparatul foto înregistrează o imagine cu mai puţină neclaritate a subiectului şi mai puţine interferenţe.
Care este diferenţa dintre modul Autoreglare superioară şi modul Autoreglare inteligentă?
În modul Autoreglare superioară, aparatul foto realizează fotografii în rafală în funcţie de scena recunoscută, după care realizează un fotomontaj din imaginile în rafală (fotografiere cu suprapunere).
Aparatul foto corectează automat contrejourul şi reduce interferenţele suprapunând imagini, rezultatul fiind o imagine de o mai bună calitate decât cea din modul Autoreglare inteligentă.
: Recunoaştere scenă
Scenă nocturnă
Portret nocturn
Contrejour
Portret contrejour
Peisaj
Macro
Portret
Bebeluş
Reflector
Lumină difuză
Trepied
Mutare
: Procesarea suprapunerii
Seara, fără trepied
Anti-neclaritate în mişcare
Corecţie contrejour HDR

- Aparatul foto selectează automat un mod de suprapunere pe baza scenei recunoscute, iar pe ecran apare (suprapunere).

Observaţii

- Atunci când aparatul foto suprapune imaginile, are nevoie de mai mult timp pentru a înregistra o imagine.

- În condiţii de lumină slabă, cum ar fi pe timp de noapte, setaţi [Bliţ] la [Dezactivat] pentru a obţine efectul optim al imaginilor suprapuse.

Subiect corelat
Recunoaştere scenă
Funcţiile indisponibile în anumite moduri REC
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus