Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Önlemler/Bu fotoğraf makinesi hakkında > Hareketsiz görüntü sayısı ve videoların kayıt süresi > Hareketsiz görüntü sayısı

## Hareketsiz görüntü sayısı

Hareketsiz görüntü sayısı çekim koşullarına ve hafıza kartına bağlı olarak değişebilir.
(Birim: Görüntü sayısı)

Boyut | Dahili bellek | Bu fotoğraf makinesiyle formatlanmış hafıza kartı
Yaklaşık 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
18M | 3 | 295 | 590 | 1200 | 2400 | 4800
10M | 3 | 390 | 780 | 1550 | 3150 | 6300
5M | 6 | 670 | 1300 | 2700 | 5400 | 10500
VGA | 65 | 6400 | 12500 | 25500 | 40000 | 40000
16:9(13M) | 3 | 330 | 660 | 1300 | 2650 | 5300
16:9(2M) | 12 | 1150 | 2350 | 4750 | 9500 | 19000

Notlar

- Kalan çekilebilir görüntü sayısı 9.999’dan büyük olduğu zaman, “>9999” göstergesi gözükür.

- Başka fotoğraf makineleriyle çekilmiş bir görüntü bu makinede kayıttan gösterildiği zaman, bu görüntü gerçek görüntü boyutunda gözükmeyebilir.

En üste geri dön