Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > EV

## EV

Pozlamayı elle –2,0 EV ila +2,0 EV aralığında 1/3 EV adımlarıyla ayarlayabilirsiniz.

1. MENU (EV) istenilen EV ayarı

Görüntülerin daha iyi görünmesi için pozlama ayarlaması
A: Aşırı pozlama (çok fazla ışık)
B: Doğru pozlama
C: Yetersiz pozlama (çok az ışık)

- Görüntü çekimi fazla pozlandığı zaman, [EV] ayarını eksi tarafına yapın.

- Görüntü çekimi az pozlandığı zaman, [EV] ayarını artı tarafına yapın.

Not

- Eğer bir öznenin fotoğrafını aşırı aydınlık veya karanlık bir ortamda çekiyorsanız veya flaşı kullanıyorsanız, pozlama ayarlaması etkili olmayabilir.

İlgili Konu
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön