Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Optagelse af stillbilleder > Zoom (stillbilleder)

## Zoom (stillbilleder)

Tilgængelig zoom
Zoomskala
Forstørrer billeder med W/T (Zoom)-knappen under optagelse. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder op til 5×.
Med optisk zoom kan du forstørre et billede uden at forringe dets oprindelige kvalitet.

1. Indstil kameraet på optagetilstand.

1. Flyt W/T (Zoom)-knappen.

Flyt knappen mod T-siden for at zoome ind, eller mod W-siden for at zoome ud.
Bemærkninger

- Zoom er låst til W-siden ved optagelse i følgende situationer:

- I tilstanden Intelligent panorering

- I tilstanden 3D-panorama

- I tilstanden Multivinkelpanorering

### Tilgængelig zoom

Du kan kombinere visse zoomindstillinger for at zoome ind på høj forstørrelse. Ikonet på skærmen skifter i henhold til den zoom, du anvender.

1. Zoom med den oprindelige billedkvalitet

(Du kan optage stillbilleder uden forringelse af den oprindelige billedkvalitet, selv hvis den optiske zoomgrad overstiger 5× forstørrelse.)

1. () [Klar billedzoom]:

Zoom med tæt på den oprindelige billedkvalitet [Detaljer]

1. () [Digital zoom]:

Mindre end den oprindelige billedkvalitet [Detaljer]

Betjening | Indstillinger | Zoombjælke (Forstørrelser vist med en * er zoomgrader, når stillbilledformatet er indstillet til [10M].)
Kun brug af optisk zoom | Stillbilledformat: [16M] [Klar billedzoom]: [Fra] [Digital zoom]: [Fra] |
Zoomning af billeder uden forringelse | Stillbilledformat: andet end [16M] [Klar billedzoom]: [Fra] [Digital zoom]: [Fra] |
Optagelse af klare billeder ved hjælp [Klar billedzoom] (tæt på den oprindelige billedkvalitet) | [Klar billedzoom]: [Til] [Digital zoom]: [Fra] |
Zoomning til det maksimale zoom område | [Klar billedzoom]: [Til] [Digital zoom]: [Til] [Klar billedzoom] er muligvis ikke til rådighed for visse indstillinger. [Detaljer] | Når [Klar billedzoom] ikke er til rådighed

### Zoomskala

De understøttede zoomgrader varierer afhængigt af indstillingerne eller billedformatet. Tabellen nedenfor opsummerer zoomgraderne for når [Klar billedzoom] og [Digital zoom] er indstillet til [Til].

Billedformat | Zoom | Maksimal zoomgrad*
| () | ()
Optisk zoomgrad | Zoomgrad uden forringelse (herunder 5× optisk zoom). | Klar billedzoom | Digital zoom
16M | 5× | 5× | 2× | 2× | 20×
10M | 6,3× | 25×
5M | 8,9× | 35×
VGA | 36× | 72×**
16:9(12M) | 5× | 20×
16:9(2M) | 12× | 48×

* Den maksimale zoomgrad er den samlede zoomforstørrelse, som kan opnås, når zoomgrad uden forringelse (herunder 5× optisk zoom), [Klar billedzoom] og [Digital zoom] anvendes kombineret. Den maksimale zoomgrad varierer afhængigt af indstillingerne. Den maksimale zoomgrad for standardindstillingen er den samme, som når [Klar billedzoom] er [Til]. [Detaljer]
** Når [Filmkvalitet] er indstillet til [VGA], er [Digital zoom] begrænset, og den maksimale zoomgrad er 72×.
Bemærkninger

- Standardindstillingen for [Klar billedzoom] er [Til].

- Standardindstillingen for [Digital zoom] er [Fra]. Indstil [Digital zoom] til [Til] for at forstørre billeder selvom det giver forringelse. [Detaljer]

- Der er ikke andre zoomfunktioner end optisk zoom til rådighed under optagelse i følgende situationer:

- I tilstanden Intelligent panorering

- I Billedeffekt-tilstand

- I tilstanden Defokuseret baggrund

- Når funktionen Smiludløser er aktiveret.

- Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].

- Når (HDR-modlyskorrektion)-tilstand er valgt i Valg af motiv.

- Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender andet end optisk zoom.

Tilbage til top