Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Vor Gebrauch > Bezeichnungen der Teile und Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole > Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole

## Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole

Liste der Aufnahmemodussymbole
Liste der Wiedergabemodussymbole
Symbole werden auf dem Monitor angezeigt, um den Zustand der Kamera anzuzeigen.
Die Anzeigepositionen der Symbole können je nach Aufnahmemodus unterschiedlich sein.

### Liste der Aufnahmemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
| Filmaufnahmeszene
| Szenenerkennungssymbol
| Verwacklungswarnung
| Anti-Blinzel
| Szenenerkennung
| Überlagerungssymbol für „Überlegene Vollautomatik“
AUFN Bereitschft | Filmaufnahme/Filmbereitschaft
0:12 | Aufnahmezeit (m:s)
| Gesichtserkennung
| Weißabgleich
| Messmodus
| Hintergrundunschärfe-Effekt
| Soft Skin-Effekt
| Serienaufnahmeintervall
| Eye-Fi-Modusanzeige
| Überhitzungswarnung
| Datenbankdatei voll/Datenbankdateifehler

Anzeige | Bedeutung
| AE/AF-Speicher
ISO400 | ISO-Empfindlichkeit
| NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung
125 | Verschlusszeit
F2.6 | Blendenwert
+2.0EV | Belichtungswert
| Anzeige für AF-Messzonensucherrahmen
| Blitzmodus
| Rote-Augen-Reduzierung
| Blitzladung
| Windrauschunterdrückung

Anzeige | Bedeutung
9 | Anzahl der aufnehmbaren Bilder (Dual Rec)
| Batterie-Restzeit
| Akku-Warnanzeige
1.4 | Zoomfaktor
ERFASSEN | Importieren von Standbildern
| Aufnahmemedium (Speicherkarte, interner Speicher)
| AF-Hilfslicht

Anzeige | Bedeutung
| Selbstauslöser
C:32:00 | Selbstdiagnose-Anzeige
100Min | Aufnahmezeit
| Aufnahmeordner
| Warnanzeige für Standbildaufnahme
| Ziel
| HDR-Maleffekt
| Farbton
| Extrahierte Farbe
| Histogramm erscheint, wenn die Histogrammanzeige deaktiviert ist.
| AF-Messzonensucherrahmen
| Spotmessungs-Fadenkreuz
| Bildgröße/Panorama-Bildgröße/Qualität
96 | Restbildzahl
| Datum schreiben

### Liste der Wiedergabemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
| Bildgröße/Panorama-Bildgröße/Qualität
| Serienbilder
| Hauptbild in der Seriengruppe
| Schützen
| Druckauftrag (DPOF)
| Wiedergabezoom
| Wiedergabemedium (Speicherkarte, interner Speicher)
| Eye-Fi-Modusanzeige
| 3D-Bilder
| Wiedergabeordner
12/12 | Bildnummer/Anzahl der im ausgewählten Datumsbereich/Ordner aufgenommenen/enthaltenen Bilder
| Datenbankdatei voll/Datenbankdateifehler
| Überhitzungswarnung
| Vergrößerung nicht verfügbar

Anzeige | Bedeutung
101-0012 | Ordner-Dateinummer
2011-1-1 9:30 AM | Aufnahmedatum/-uhrzeit des Wiedergabebilds

Anzeige | Bedeutung
| Batterie-Restzeit
| Akku-Warnanzeige
| TransferJet-Einstellungen
| Wiedergabemodus
| Messmodus
| Blitzmodus
| Weißabgleich
+2.0EV | Belichtungswert

Anzeige | Bedeutung
500 | Verschlusszeit
F2.6 | Blendenwert
ISO400 | ISO-Empfindlichkeit
C:32:00 | Selbstdiagnose-Anzeige
| Wiedergabe
| Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit
| Wiedergabebalken
00:00:12 | Zähler
| Lautstärke

Zurück nach oben