Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Wiedergabe) > MENU-Posten (Wiedergabe) > Mit TransferJet senden

## Mit TransferJet senden

Empfangen von Bildern mit TransferJet
Verwendung von getrennt erhältlichen TransferJet-kompatiblen Geräten
TransferJet ist eine drahtlose Nahübertragungstechnologie, die den Datentransfer zwischen zwei nahe beieinander liegenden Produkten ermöglicht.
Um herauszufinden, ob Ihre Kamera mit der TransferJet-Funktion ausgestattet ist, prüfen Sie nach, ob das Zeichen (TransferJet) auf der Unterseite der Kamera vorhanden ist.
Die Verwendung eines Memory Stick mit TransferJet (getrennt erhältlich) ermöglicht die Bildübertragung zwischen TransferJet-kompatiblen Geräten.
Weitere Einzelheiten zu TransferJet entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des Memory Stick mit TransferJet.

1. Setzen Sie einen Memory Stick mit TransferJet in die Kamera ein.

1. Drücken Sie die Taste (Wiedergabe), um auf den Wiedergabemodus umzuschalten.

1. MENU (Mit TransferJet senden) gewünschter Modus

1. Übertragen Sie Bilder, indem Sie die Zeichen (TransferJet) an der Kamera und dem anderen Gerät aufeinander ausrichten.

Ein Meldeton wird abgegeben, sobald die Verbindung hergestellt worden ist.

(Dieses Bild) | Das gegenwärtig angezeigte Bild wird im Einzelbildmodus gesendet.
(Mehrere Bilder) | Sie können mehrere Bilder auswählen und senden. Führen Sie nach Schritt 3 den folgenden Vorgang durch. Wählen Sie das zu sendende Bild aus, und berühren Sie es dann. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis keine weiteren Bilder mehr gesendet werden sollen. Berühren Sie ein mit dem Zeichen markiertes Bild erneut, um das Zeichen zu löschen. Berühren Sie [OK] [OK].

Hinweise

- Nur Standbilder können übertragen werden.

- Bis zu 10 Bilder können auf einmal übertragen werden. Für 3D-Bilder wird jedoch sowohl die MPO-Datei als auch die JPEG-Datei übertragen. Abhängig vom Empfangsgerät werden bis zu 20 Bilder empfangen.

- Setzen Sie [TransferJet] in (Einstellungen) auf [Ein]. [Details]

- Wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden, setzen Sie [TransferJet] unter (Einstellungen) auf [Aus]. [Details] Befolgen Sie außerdem die Vorschriften am Benutzungsort.

- Die Verbindung wird abgebrochen, falls innerhalb von etwa 30 Sekunden keine Übertragung erfolgt. Wählen Sie in diesem Fall [Ja], und richten Sie die zwei Zeichen (TransferJet) an der Kamera und dem anderen Gerät neu aus.

- In manchen Ländern sind aufgrund der örtlichen Gesetze und Vorschriften keine Memory Stick mit TransferJet und Kameramodelle mit TransferJet erhältlich.

- Setzen Sie die Funktion [TransferJet] in Ländern und Regionen außerhalb des Landes bzw. der Region des Kaufs Ihrer Kamera auf [Aus]. In manchen Ländern oder Regionen, in denen örtliche Einschränkungen zur Übertragung elektromagnetischer Wellen gelten, können Sie sich bei Benutzung der TransferJet-Funktion strafbar machen.

### Empfangen von Bildern mit TransferJet

1. Drücken Sie die Taste (Wiedergabe), um auf den Wiedergabemodus umzuschalten.

1. Richten Sie die Zeichen (TransferJet) an Kamera und Sendegerät nah aufeinander aus, um Bilder zu empfangen.

Ein Meldeton wird abgegeben, sobald die Verbindung hergestellt worden ist.
Tipps zum erfolgreichen Senden und Empfangen von Daten
Richten Sie die Zeichen (TransferJet) an der Kamera und dem anderen Gerät nah aufeinander aus.

- Übertragungsrate und Reichweite hängen von dem Winkel ab, in dem die Zeichen (TransferJet) aufeinander ausgerichtet sind.

- Nötigenfalls müssen Position/Winkel der Kamera geändert werden, bis die Kommunikation hergestellt wird.

- Das Senden und Empfangen von Daten erfolgt problemloser, wenn die Zeichen (TransferJet) so aufeinander ausgerichtet werden, dass die beiden Kameras parallel zueinander liegen, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweise

- Nur auf der Kamera wiedergabefähige Bilder können gesendet oder empfangen werden.

- Diese Kamera kann nur MPO- und JPEG-Dateien empfangen.

- Falls während der Speicherung ein Bilddatenbankdateifehler auftritt, erscheint die Meldung „Bilddatenbankdatei wiederherstellen“ auf dem Monitor.

- Geben Sie Bilder, die nicht in der Bilddatenbankdatei registriert werden können, mit [Ordneransicht (Standbild)] wieder.

### Verwendung von getrennt erhältlichen TransferJet-kompatiblen Geräten

Wenn Sie getrennt erhältliche TransferJet-kompatible Geräte benutzen, können Sie Bilder zu einem PC übertragen und Ihre Freude an der Datenübertragung erweitern.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung Ihres TransferJet-kompatiblen Gerätes.

- Beachten Sie die folgenden Punkte bei Verwendung von TransferJet-kompatiblen Geräten.

- Stellen Sie die Kamera vor Gebrauch auf den Wiedergabemodus ein.

- Falls kein Bild angezeigt wird, berühren Sie MENU (Einstellungen) (Haupteinstellungen) [LUN-Einstellung] [Einzeln].

- Während der Verbindung können keine Daten auf die Kamera geschrieben oder von der Kamera gelöscht werden.

- Unterbrechen Sie die Verbindung nicht, während Bilder nach „PMB“ importiert werden.

Verwandtes Thema
TransferJet
TransferJet-Standard
Zurück nach oben