Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Filmqualität/Filmgröße

## Filmqualität/Filmgröße

Je größer die Filmbildgröße ist, desto höher ist die Bildqualität. Je höher die pro Sekunde verwendete Datenmenge (durchschnittliche Bitrate) ist, desto höher ist die Bildqualität.
Wählen Sie ein Filmaufnahmeformat aus, indem Sie MENU (Einstellungen) (Aufnahme-Einstellungen) [Filmformat] im Aufnahmemodus berühren. [Details]
Sie können [Filmqualität] auf das AVCHD-Format, und [Filmgröße] auf das MP4-Format einstellen.

#### Filmqualität (Aufnahmeformat: AVCHD)

1. MENU (Filmqualität) gewünschter Modus

Nehmen Sie die Einstellung mit den Schaltflächen vor, die je nach dem AUFN-Modus auf der linken Seite des Monitors angezeigt werden.
Diese Kamera nimmt Filme im AVCHD-Format mit ca. 60 Halbbildern/s (für 1080 60i-kompatible Geräte) bzw. 50 Halbbildern/s (für 1080 50i-kompatible Geräte) im Zeilensprungmodus mit Dolby Digital-Ton auf.

| Filmqualität | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Aufnahme mit höchster Bildqualität im Format 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Aufnahme mit hoher Bildqualität im Format 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Aufnahme mit Standard-Bildqualität im Format 1440×1080 (50i/60i).

#### Filmgröße (Aufnahmeformat: MP4)

1. MENU (Filmgröße) gewünschte Größe

Nehmen Sie die Einstellung mit den Schaltflächen vor, die je nach dem AUFN-Modus auf der linken Seite des Monitors angezeigt werden.
Diese Kamera nimmt Filme im MPEG-4-Format mit ca. 30 Vollbildern/s (für 1080 60i-kompatible Geräte) bzw. 25 Vollbildern/s (für 1080 50i-kompatible Geräte) im Progressivmodus mit AAC-Ton und im mp4-Format auf.

| Filmbildgröße | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| MP4 12M | 12 Mbps | Aufnahme im Format 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Aufnahme im Format 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Aufnahme im VGA-Format

Hinweise

- Wenn die Bildgröße [MP4 3M] gewählt wird, erhält man ein Telebild.

- Filme, die bei Einstellung des Filmmodus auf [AVC HD 24M (FX)] aufgenommen wurden, können nicht auf einer DVD-Disc oder als AVCHD-Disc gespeichert werden. Speichern Sie diese auf einer Blu-ray-Disc.

Zurück nach oben