Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης (IPT-DS2)

## Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης (IPT-DS2)

Η κατεύθυνση σύνδεσης της κάμερας στην Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης
Ρύθ Λήψης κατ’ απαίτ με χειρ.
Περιστροφή και προεπισκόπ.
Η Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης (IPT-DS2) (πωλείται χωριστά) σάς επιτρέπει να βγάζετε φωτογραφίες αυτόματα ενώ η κάμερα ανιχνεύει πρόσωπα ανθρώπων. Οι λειτουργίες διατίθενται μόνο όταν η κάμερα και η Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης είναι συνδεδεμένα όπως περιγράφεται παρακάτω.
Για λεπτομέρειες, βλ. οδηγίες λειτουργίας που συνοδτο την Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης.

### Η κατεύθυνση σύνδεσης της κάμερας στην Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης

Τοποθετήστε την κάμερα με το φακό της κάμερας στραμμένο προς το λογότυπο SONY στην Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης.

### Ρύθ Λήψης κατ’ απαίτ με χειρ.

Η Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης ανταποκρίνεται στον ήχο διπλού χειροκροτήματος αναζητώντας το θέμα προς την κατεύθυνση από όπου προήλθε ο ήχος και ξεκινώντας τη λήψη κατ’ απαίτηση.

1. Πατήστε το κουμπί MENU (διακοπή) της Έξυπνης βάσης αυτοφωτογράφησης κατά τη διάρκεια της αυτόματης λήψης.

1. Επιλέξτε MENU στην κάμερα [Ρύθ Λήψης κατ’ απαίτ με χειρ.] [Ναι].

1. Χειροκροτήστε δυνατά δύο φορές στραμμένοι προς την Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης.

Η λυχνία αυτόματου χρονοδιακόπτη της κάμερας αναβοσβήνει και ξεκινάει η λήψη κατ' απαίτηση.
Παρατηρήσεις

- Αν χειροκροτήσετε ακριβώς μπροστά από την κάμερα, η κάμερα μπορεί να εκτελέσει αναζήτηση ενός θέματος πίσω από αυτή.

- Όταν η ρύθμιση γωνίας περιστροφής είναι ρυθμισμένη σε 180 μοίρες ή 90 μοίρες, η Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης αναζητά θέματα μόνο μέσα σε αυτό το εύρος.

- Ανάλογα με το περιβάλλον ή τις συνθήκες, η λειτουργία αυτή μπορεί να μην πραγματοποιείται σωστά, ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν χειροκροτείτε σε απόσταση μεγαλύτερη από 2 m από την Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης

- Όταν ο ήχος χειροκροτήματος είναι χαμηλής έντασης

- Όταν το διάστημα μεταξύ του χειροκροτήματος είναι μεγαλύτερο από 1 δευτερόλεπτο

- Όταν ο ήχος που περιβάλλει την Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης είναι πιο δυνατός από τον ήχο χειροκροτήματος

- Όταν προκύψει δύο φορές ένας ήχος που μοιάζει με χειροκρότημα

- Όταν η Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης είναι ρυθμισμένο σε μια περιοχή με πολύ αέρα

- Όταν αγγίζετε την κάμερα γύρω από την περιοχή του μικροφώνου

- Όταν η Έξυπνη βάση αυτοφωτογράφησης ρυθμίζεται κοντά σε ένα ηχείο

- Όταν η ηχώ είναι δυνατή

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το [Ρύθ Λήψης κατ' απαίτ με χειρ.], ρυθμίστε το [Ρύθ Λήψης κατ' απαίτ με χειρ.] σε [Όχι] για την αποφυγή δυσλειτουργίας.

### Περιστροφή και προεπισκόπ.

Αμέσως μετά από μια λήψη κατ’ απαίτηση, η κάμερα εμφανίζει αυτόματα μια προεπισκόπηση εικόνων αν στρέψετε την οθόνη της κάμερας προς κάποιο θέμα.

1. Πατήστε το κουμπί MENU (διακοπή) της Έξυπνης βάσης αυτοφωτογράφησης κατά τη διάρκεια της αυτόματης λήψης.

1. Επιλέξτε MENU της κάμερας [Περιστροφή και προεπισκόπ.] [Ναι].

Παρατήρηση

- Η κάμερα είναι συμβατή με τη λειτουργία λήψης κατ’ απαίτηση (Ακίνητη εικόνα/Ευφυές ημικυκλικό πανόραμα).

Πίσω στην κορυφή