Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Salamavalo

## Salamavalo

1. (Salamavalo) haluttu tila

Jos painiketta ei näytetä näytön vasemmalla puolella, kosketa MENU.

| (Auto) | Välähtää, kun kuvataan hämärässä tai vastavalossa.
| (Päällä) | Salama toimii aina.
| (Hidas täsmäys) | Salama toimii aina. Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi näkyviin.
| (Pois) | Salama ei toimi.

Jos salamavalon kanssa kuvatuissa valokuvissa näkyy valkoisia pyöreitä pilkkuja
Tämän aiheuttavat objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.). Kameran salamavalo korostaa niitä, ja ne näkyvät valkoisina pyöreinä laikkuina.
Valkoisten pyöreiden pisteiden vähentäminen

- Valaise huone ja kuvaa kohde ilman salamaa.

- Valitse valotusohjelmassa (Liike-epäteräv. vähennys) tai (Suuri herkkyys). ([Salamavalo]-asetuksena on [Pois].)

Huomautuksia

- Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen salama säätää valon määrää.

- Salaman latauksen aikana näkyy .

- Salamaa ei voi käyttää sarjakuvauksen aikana.

- Jos kuvataan salamaa käyttäen ja zoom on W-asennossa, objektiivin varjo voi näkyä näytössä kuvausolosuhteiden mukaan. Jos näin tapahtuu, aseta zoom T-asentoon ja ota uudelleen kuva salamaa käyttäen.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Takaisin ylös