Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > Tulostus

## Tulostus

Kuvaa ei voi tulostaa.

- Katso ohjeet tulostimen käyttöoppaasta.

Kuvat tulostuvat kumpikin reuna pois leikkautuneena.

- Joissakin tulostimissa kuvan kaikki reunat voivat leikkautua pois. Kuvan sivureunat voivat jäädä pois etenkin silloin, kun tulostetaan kuva, jonka kuvakoon asetuksena on [16:9].

- Jos tulostat kuvia tulostimellasi, poista rajaus- tai reunattomuusasetukset käytöstä. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko siinä nämä ominaisuudet.

- Kun tulostat kuvia valokuvausliikkeessä, kysy, pystyvätkö he tulostamaan kuvat ilman, että niiden reunat leikkautuvat pois.

Kuvaan ei voi lisätä päivämäärää.

- Voit lisätä valokuviin päivämäärän käyttämällä PMB-ohjelmaa. [Tietoja]

- Lisää päivämäärä kuvaan valitsemalla MENU (Kuvausasetukset) [Kirjoita päiväys] [Päällä]. Varmista, että kun päivämäärä on lisätty, päivämäärää ei voi poistaa.

3D-kuvia ei voi tulostaa sellaisina kuin ne näkyvät kameran näytössä.

- Kamerassa näytettävät 3D-kuvat ovat MPO-tiedostoja, mutta tulostettavat kuvat ovat JPEG-tiedostoja. Eräissä tapauksissa tulostettavat kuvat eroavat siis näytössä näytettävistä kuvista.

Takaisin ylös