Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Folyamat. Felvétel Beállítások

## Folyamat. Felvétel Beállítások

A fényképezőgép akár 10 képet is készít sorozatban egymás után, ha lenyomva tartja az exponálógombot.

1. MENU (Folyamat. Felvétel Beállítások) kívánt üzemmód

| (Ki) | Egyetlen képet rögzít.
| (Magas) | Egy másodpercen belül akár 10 képet is készít egymás után.
| (Alacsony) | Egy másodpercen belül akár 2 képet is készít egymás után.

Megjegyzések

- [Vaku] beállítása [Ki].

- Amikor időzítővel vesz fel, akkor legfeljebb egy 10 képes sorozatot rögzít.

- A felvételi időköz a képméret beállításától függően meghosszabbodik.

- A [Fókusz], a [Fehéregyensúly] és az [EV] az első képhez lesz beállítva, és a többi képhez is ezeket a beállításokat használja a készülék.

- Ha a [Folyamat. Felvétel Beállítások] beállítása [Magas] vagy [Alacsony], az ISO sebesség értékeként maximum ISO800 választható.

- A [VGA] képméretet állítja be, amikor a készülék a belső memóriába vesz fel.

- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, illetve a belső memória vagy a memóriakártya megtelt, a sorozatfényképezés leáll.

- Kis zársebességet igénylő feltételek mellett másodpercenként kevesebb kép készülhet.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos MENU elemek nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére