Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni/Informazioni su questa fotocamera > Numero di fermi immagine e tempo registrabile dei filmati > Tempo registrabile dei filmati

## Tempo registrabile dei filmati

La seguente tabella indica i tempi massimi approssimativi di registrazione. Il tempo registrabile potrebbe variare a seconda delle condizioni di ripresa e della scheda di memoria.
(h (ora), m (minuto))

Qualità/Dimensione | Memoria interna | Scheda memoria formattata con questa fotocamera
Circa 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) |  | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 30 m (1 h 30 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) |  | 10 m (10 m) | 25 m (25 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25 m (15 m) | 50 m (35 m) | 1 h 45 m (1 h 20 m) | 3 h 35 m (2 h 45 m) | 7 h 20 m (5 h 30 m)
MP4 12M |  | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m
MP4 6M |  | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 40 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M |  | 1 h 10 m | 2 h 20 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h

Il numero in ( ) è il tempo minimo registrabile.

- La ripresa continua è possibile per circa 29 minuti alla volta. La dimensione massima di un file di filmato in formato MP4 è fino a circa 2 GB.

Nota

- Il tempo registrabile dei filmati varia perché la fotocamera è dotata di VBR (Variable Bit-Rate = velocità di trasmissione variabile), che regola automaticamente la qualità dell’immagine a seconda della scena di ripresa.
  Quando si registra un soggetto in movimento rapido, l’immagine è più nitida ma il tempo registrabile è minore perché maggiore memoria è necessaria per la registrazione.
  Il tempo registrabile varia anche a seconda delle condizioni di ripresa, del soggetto o delle impostazioni della qualità/della dimensione dell’immagine.

Torna all’inizio