Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle funzioni 3D > Ripresa di immagini 3D > Ang. multiplo in movimento

## Ang. multiplo in movimento

Quando si muove la fotocamera, questa riprende più immagini, quindi le compila in un’immagine stereoscopica. Riprende un’immagine che può essere riprodotta come un’immagine stereoscopica inclinando la fotocamera a destra o a sinistra e un’immagine che può essere riprodotta su un televisore 3D.

1. (Modo REG) (Ripresa 3D) (Ang. multiplo in movimento)

1. Allineare la fotocamera con l’estremità del soggetto da riprendere e premere il pulsante di scatto.

- Prima della ripresa appare una parte nera e traslucida (A). Quella parte non sarà registrata.

1. Fare la panoramica con la fotocamera fino all’estremità della guida (B), seguendo l’indicazione sullo schermo.

Campo di ripresa nel modo ad angolo multiplo in movimento
Muovere rapidamente la fotocamera di circa 45 gradi a sinistra e a destra del soggetto che si desidera mettere a fuoco.
Consultare anche i suggerimenti per Panorama in movimento 3D. [Dettagli]
Note

- Nel modo ad angolo multiplo in movimento, è possibile selezionare solo la dimensione di immagine panoramica [16:9(2M)].

- Consultare anche i suggerimenti per Panorama in movimento 3D. [Dettagli]

Argomento collegato
Visione delle immagini riprese stereoscopicamente nel modo di angolo multiplo in movimento
Visione delle immagini 3D su un TV 3D
Torna all’inizio